**FORMULARZ OFERTY**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:**

***ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZEWNĘTRZNEGO MONITORA (TOTEM) W OBUDOWIE DO PROMOCJI DLA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU.***

**Zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

Dane Sprzedającego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa sprzedawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

Adres

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Telefon, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i /lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stanowisko, imię i nazwisko, tel. kontaktowy)[[1]](#endnote-1)[[2]](#footnote-1)

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zadanie pn.: ***ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZEWNĘTRZNEGO MONITORA (TOTEM) W OBUDOWIE DO PROMOCJI DLA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU.*** oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie od dnia udzielenia zamówienia do …………………… w zakresie i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w poniższej specyfikacji technicznej (*proszę uzupełnić część „Oferta Sprzedającego”*):

1. **zewnętrzny monitor (totem) w obudowie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagania Kupującego**  **Zapisy tej kolumny przedstawiają minimalne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia** | | **Oferta Sprzedającego**  **Wykonawca zobowiązany jest wpisać proponowane przez siebie parametry poszczególnych komponentów lub potwierdzić opisane przez zamawiającego cechy produktu** | |
| **Komponent** | **Nie gorszy niż** | **Parametry komponentu oferowane przez sprzedającego** | **Tak** |
| **Obudowa zewnętrznego monitora** | obudowa stalowa malowana proszkowo farbą grubostrukturalną, odporną na zarysowanie. |  |  |
| Obudowa uniemożliwiająca niepowołanym dostęp do jednostki sterującej; zamykana na zamek z kompletem zapasowych kluczy, wyposażona w 1 niezależny zamek. |  |  |
| Po otwarciu serwisowych drzwi rewizyjnych administrator ma dostęp do jednostki sterujących i modułów grzewczych oraz chłodzących; sposób wykonania obudowy zapewnia odpowiednią wentylację, grzanie oraz chłodzenie urządzeń w jej wnętrzu. |  |  |
| Obudowa wyposażona w izolację termiczną oraz wentylatory sterowane programowo. |  |  |
| Obudowa wypełni wodoodporna i wandaloodporna |  |  |
| **Rozmiar monitor** | nie mniejszy niż LCD 75” |  |  |
| **Matryca** | matryca BOE lub równorzędna |  |  |
| **Kolor obudowy** | grafit |  |  |
| **Czujnik natężenia światła** | Wbudowany czujnik natężenia światła. |  |  |
| **Funkcja ulepszenia obrazu** | Monitor wyposażony w szkło minimalizujące odbicie światła i pozwala na osiągnięcie czystego obrazu, nawet w przypadku bezpośredniego działania światła słonecznego na wyświetla. |  |  |
| **Rozdzielczość** | 4K, 2160x3840 px |  |  |
| **Częstotliwość odświeżania** | 60 Hz |  |  |
| **Jasność obrazu i kontrast** | Jasność na poziomie **3500 nitów**  i kontrast 5000:1 |  |  |
| **Kąt widzenia** | 178/178 stopni |  |  |
| **Wejścia HDMI I USB** | minimum 2 x USB, wejście HDMix2 |  |  |
| **RAM i pamięć wew.** | - RAM min. 8GB  - pamięć wewnętrzna min. 64GB |  |  |
| **System pracy jednostki komputerowej** | 24/7 |  |  |
| **Ochrona ekranu** | szkło na ekranie hartowane 6 mm powłoka anty refleksyjna, |  |  |
| **Nagłośnienie** | Zintegrowany układ audio, głośniki ze wzmacniaczem. Głośniki stereo z opcją wyłączenia. Głośniki 2x10w, wodoodporne. |  |  |
| **Metoda wprowadzania treści** | Sieć, usb, digital signage |  |  |
| **Obsługiwane formaty wideo** | obsługiwane formaty wideo: AVI/MKV/MP4(H.264,DIVX, XVID),RM, RMVB,WMV, MOV,DAT(VCD),VOB(DVD),PMP, MPEG, PG, FLV(H.263,H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG itp. |  |  |
| **Oprogramowanie zarządzające** | Oprogramowanie zarządzające pozwalające na zdalne przesyłanie treści. Ustawianie harmonogramów pracy urządzenia m.in.:  - możliwość ustawienia godzin aktywności, przypisania konkretnych spotów do czasu, w którym mają być wyświetlane.  - automatyczne uruchamianie/ wyłączanie według parametrów zdefiniowanych przez użytkowania.  - możliwości wgrania i konfiguracji wielu typów reklam (filmy, obrazki, plakaty, otwarta strona www) |  |  |
| **Projektowanie** | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie prostych grafik reklamowych |  |  |
| **Koszt oprogramowania zarządzającego** | Wliczony w cenę |  |  |
| **Ochrona systemu**: | Oprogramowanie, blokujące przeglądarkę i kiosk, zabezpiecza publiczny dostęp do Internetu, komputerów i wyświetlaczy, chroni przed manipulacjami. |  |  |
| **Instalacja elektryczna** | przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest Monitor. Włącznik główny zasilania monitoru dostępny wyłącznie dla obsługi. Wewnątrz Monitora na tylnej ściance otwór przepustu kablowego i LAN; w obudowie Monitora znajduje się urządzenie do podtrzymania awaryjnego pracy urządzenia przez minimum 10 minut po zaniku zasilania. |  |  |
| **Montaż urządzenia** | Sprzedający dostarczy wytyczne do przygotowania instalacji elektrycznej i posadowienia urządzenia.  Wykonawca jest zobowiązany podłączyć monitor zewnętrzny do istniejącej instalacji elektrycznej oraz instalacji teleinformatycznej (wyprowadzone w miejscu montażu urzadzenia).  Podłączenie i konfiguracja urządzenia |  |  |
| **Wsparcie techniczne** | W okresie gwarancyjnym zapewnienie suportu. |  |  |
| **Termin realizacji** | Max. 60 dni od dnia podpisania umowy |  |  |
|  | | | |
| **BEZPIECZEŃSTWO:** | wandaloodporna obudowa wandaloodporny ekran zabezpieczenia przeciwporażeniowe i przeciwzwarciowe: - wyłącznik różnicowo - nadprądowy 16A, 30mA - wyłącznik nadprądowy 6A - termostat MC, termostat NO - higrostat - dwa wentylatory |  |  |
| **Gwarancja** | Min.24 miesiące  Dostarczona w formie papierowej w języku polskim wraz z instrukcją obsługi. |  |  |
| **Certyfikaty:** CE | tak |  |  |
| **Przeznaczenie** | Do prezentacji plakatów i spotów reklamowych |  |  |
| **Wymagania dodatkowe** | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz systemu dla 3 pracowników w siedzibie Kupującego.  (Proszę o potwierdzenie) |  |  |
| **Fotografie urządzenia** | Proszę o dołączenie do oferty co najmniej 2 fotografii prezentujących wygląd oferowanego urządzenia | Wymagane załączenie fotografii do oferty | |
| **Wykaz wykonanych realizacji w ciągu ostatnich 3 lat** | Wykaz proszę dołączyć od oferty  (proszę o dołączenie adresów). Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji | Wymagane załączenie wykazu do oferty  proszę dołączyć wykaz zawierający dane adresowe zrealizowanej usługi. | |

za cenę łączną w kwocie brutto:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. zł.

(słownie:……………………………….………………………………………………………………………………………………………...………zł.),

w tym wartość netto: ………………………………………………………………………zł.

i kwota podatku VAT: ……………………………………………………………………zł.,

1. **Oświadczam, że:**
2. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty;
3. Zadeklarowana łączna wartość netto zapytania ofertowego stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wykonanie usług, wszystkie koszty oraz świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi;
4. Zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
5. Do umowy zostanie dołączone oświadczenia gwarancyjnego na papierze lub innym trwałym nośniku określającego szczegółowe warunki gwarancji, uwzględniające w zakresie warunków gwarancji określonych w zapytaniu ofertowym warunki wymagane przez Zamawiającego.
6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym;
7. **Do oferty należy załączyć:**

Wypełniony formularz oferty.

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Wykaz wykonanych realizacji w ciągu ostatnich 3 lat wraz z danymi adresowymi instytucji

Fotografie prezentujące oferowane urządzenie.

1. **Informacje dodatkowe:**
2. Sprzedający zostanie wybrany przez Kupującego w wyniku oceny oferty dokonanej na podstawie:

* 100 % ceny netto
* oceny spełnienia lub nie spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty załączone do oferty oraz wypełnionego formularza (tabela oferta sprzedającego).

1. Przed zawarciem umowy Kupujący może prowadzić dodatkowe negocjacje ze Sprzedającym, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym w miejscu i terminie wskazanym przez Kupującego.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego postępowania, aż do momentu ogłoszenia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Jeżeli Sprzedający, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie świadczenia przedmiotu zapytania, Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Wymaga się, aby dostarczony monitor zewnętrzny był objęty trzyletnia gwarancją. Kupujący wymaga, aby wszelkie naprawy gwarancyjne były świadczone nieodpłatnie, na miejscu u Kupującego, w okresie trzech lat od dnia podpisania protokołu odbioru.
6. Sprzedający na żądanie Kupującego wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , co najmniej dwóch usług o podobnym charakterze. Kupujący zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji

Miejscowość …………………………data………………… …………………………………………………………………………

(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych lub imienna pieczątka i parafka)

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

   Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-1)