**Warunki techniczne samochodu seg. C w policyjnej wersji nieoznakowanej**

**marki ………………………………………………………………**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **J.m.** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO** |
| 1 | Rodzaj nadwozia | - | - pojazd kat. M1- nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone- dach o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu- para drzwi bocznych skrzydłowych + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej |  |
| 2 | Liczba miejsc | szt. | - 5 w tym miejsce kierowcy |  |
| 3 | Rozstaw osi | mm | min. 2600 |  |
| 4 | Długość całkowita | mm | max. 4400 |  |
| 5 | Wysokość pojazdu | mm | max. 1480 |  |
| 6 | norma emisji spalin | - | - min. Euro 6 |  |
| 7 | Pojemność silnika spalinowego  | cm3 | min. 1490  |  |
| 8 | Zamawiający dopuszcza pojazdy z silnikiem spalinowym z układem |  | - diesel |  |
| 10 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  | - wymagane |  |
| 11 | Regulacja kolumny kierowniczej | - | - góra-dół, przód - tył |  |
| 12 | Wspomaganie układu kierowniczego | - | - wymagane |  |
| 13 | Stabilizacja toru jazdy | - | - wymagana |  |
| 14 | Układ zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania  | - | - wymagany  |  |
| 15 | Koła jezdne | - | - ogumienie bezdętkowe- 4 szt. tarcze stalowe lub aluminiowe z ogumieniem letnim - koło zapasowe pełnowymiarowe/dojazdowe/zestaw naprawczy-w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni |  |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA POJAZDU** |
| 16 | Pasy bezpieczeństwa | - | wymagane dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 17 | Poduszki gazowe | - | wymagane przednie dla I rzędu siedzeń |  |
| 18 | Lusterka zewnętrzne | - | sterowane elektrycznie i podgrzewane |  |
| 19 | Szyby drzwi | - | - elektrycznie sterowane przednie i tylne- blokada szyb tylnych z miejsca kierowcy |  |
| 20 | Szyba tylna | - | - podgrzewana- wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz |  |
| 21 | Ṡwiatła do jazdy dziennej | - | - wymagane |  |
| 22 | Lusterko wewnętrzne wsteczne | - | - wymagane |  |
| 23 | Centralny zamek | - | wymagany sterowany pilotem |  |
| 24 | Siedzenia I rzędu | - | - kierowcy, regulowane min. przód-tył, góra-dół- pasażera, regulowane min. przód-tył- płynna regulacja oparć foteli  |  |
| 25 | Kluczyki/karty | - | - min 2 kpl.- min 2 kpl. pilotów do sterowania centralnym zamkiem |  |
| 26 | Radioodbiornik | - | - montowany na linii fabrycznej- kolorowy min. 6 calowy monitor- min. 2 głośniki- bezprzewodowy zestaw głośnomówiący |  |
| 27 | Czujniki parkowania | - | - min. tył pojazdu- sygnalizacja akustyczna  |  |
| 28 | Przestrzeń bagażowe | - | wyposażona w składaną żaluzję, roletę lub półkę podnoszoną wraz z klapą bagażnika. |  |
| 29 | Klimatyzacja | - | - z regulacją temperatury- regulacja intensywności nawiewu- możliwością pracy w obiegu zamkniętym |  |
| 30 | Kolorystyka | - | - nadwozie w stonowanych ciemnych kolorach, odcienie szarości- siedzenia, kolor ciemny |  |
| 31 | Gaśnica | - | proszkowa, typu samochodowego 1kg |  |
| 32 | Apteczka samochodowa  |  | Wymagana  |  |
| 33 | Trójkąt ostrzegawczy | szt. | 1 |  |
| 34 | Zestaw podręcznych narzędzi | - | - podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu- klucz do kół |  |
| 35 | Ramki do tablic | szt. | 2 |  |
| 36 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę | min. 24 miesięcy |  |
| 37 | Gwarancja na powłokę lakierniczą | min. 24 miesięcy |  |
| 38 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia | min. 24 miesiące |  |
| 39 | Termin realizacji umowy/dostawy | do. 30.12.2024 |  |

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ Podpisano /upełnomocniony przedstawiciel/