[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.200.12
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	17	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=25081,75
ka=Zweryfikowane	49152	Do uzupełnienia	255	Do weryfikacji	16711680
ka5=7e1c3167-9d02-43b6-9b85-1ce44ac65052	Zweryfikowane	-16728064	2	1
ka5=f29fa37a-9387-4420-8e28-f2175417ecee	Do uzupełnienia	-65536	2	1
ka5=0557fb48-c753-482e-8df1-610f99e060c2	Do weryfikacji	-16776961	2	1
ir=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=25081,75	0	0	0	0	25081,75	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biały Bór.
ab=Biały Bór, ul. Borówkowa , dz. Nr 506/1, 507/1, obręb Biały Bór
ni=Gmina Grudziądz
ai=ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
br=budowlanan
nk=mgr inż. Piotr Ćwikliński	budowlana, pzt 
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=77300000-3	Usługi ogrodnicze
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
cpv=45233300-2	Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biały Bór.13101310Budynek nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem spadzistym1310Budynek zaprojektowany został w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, materiały wykorzystane na elewacjach to deska elewacyjna, pokrycie dachu balach na rąbek stojący. 13101310Stolarka okienna:1310- okna PCV1310- współczynnik przenikania ciepła max. 0,9 W/m2K1310- kolor zewnętrzny antracyt (RAL 7016), wewnątrz biały1310Stolarka drzwiowa zewnętrzna:1310- aluminiowe i stalowe,1310- w kolorze antracyt (RAL 7016), 1310- kolor zewnętrzny antracyt (RAL 7016), wewnątrz biały1310- współczynnik przenikania ciepła max. 1,3 W/m2K131013101310Parametry techniczne:1310Wysokość budynku :                               6,60 m1310Kubatura:                                          1504,20 m31310Powierzchnia użytkowa:                     494,80 m21310Powierzchnia zabudowy:                    557,47 m21310Powierzchnia dróg i parkingów:          632,99 m21310Powierzchnia chodników:                    251,64 m21310Powierzchnia trawników:                     500,00 m213100913100909131009 0913100909131009091310090913100909131009091310090913100909131009091310
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 OpenSymbol;}{\f5\fcharset238 Times New Roman;}{\f6\fcharset238 Arial;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue0 ;\red0\green0\blue10 ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Normal;}{\s1\sbasedon0\snext1\ql\fcs1\af0\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs24\cf1 Default;}{\s2\sbasedon0\snext2\qj\hyphpar0\sl288\slmult1\sa140\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af5\loch\f0\fs22\cf2 Body Text;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs4\sbasedon3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Line Number;}{\*\cs5\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ul\cf3 Hyperlink;}{\*\ts6\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts7\tsrowd\sbasedon6\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo4\dy27\hr10\min7}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\formshade\sectd\endnhere\pard\plain\s1\ql{\*\bkmkstart _Hlk141880728}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf1 Budowa }{\*\bkmkend _Hlk141880728}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\loch\af6\dbch\af3\hich\f6\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf1 \u380\'bf\u322\'b3obka wraz z infrastruktur\u261\'b9 techniczn\u261\'b9 oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowo\u347\'9cci Bia\u322\'b3y B\u243\'f3r.}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Budynek nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem spadzistym}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Budynek zaprojektowany zosta\u322\'b3 w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, materia\u322\'b3y wykorzystane na elewacjach to deska elewacyjna, pokrycie dachu balach na r\u261\'b9bek stoj\u261\'b9cy. }\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af5\loch\f0\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af5\loch\f0\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2 S}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2 tolarka okienna:}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 - okna PCV}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 - wsp\u243\'f3}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af6\dbch\af5\hich\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 \u322\'b3}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 czynnik przenikania ciep}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af6\dbch\af5\hich\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 \u322\'b3}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 a max. 0,9 W/m\u178\'32K}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 - kolor }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 zewn\u281\'eatrzny}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2  antracyt (RAL 7016), }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 wewn\u261\'b9trz bia\u322\'b3y}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2 Stolarka drzwiowa zewn}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af6\dbch\af5\hich\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2 \u281\'ea}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2 trzna:}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 - aluminiowe i stalowe,}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 - w kolorze antracyt (RAL 7016), }\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 -}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2  }{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 kolor }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 zewn\u281\'eatrzny}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2  antracyt (RAL 7016), }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 wewn\u261\'b9trz bia\u322\'b3y}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 - wsp\u243\'f3}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af6\dbch\af5\hich\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 \u322\'b3}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 czynnik przenikania ciep}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af6\dbch\af5\hich\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 \u322\'b3}{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 a max. 1,3 W/m\u178\'32K}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2\par\pard\plain\s2\qj\fi-1\hyphpar0\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af5\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2\par\pard\plain\s1\ql\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf1 Parametry techniczne:}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Wysoko\u347\'9c\u263\'e6 budynku :                               6,60 m}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Kubatura:                                          1504,20 m}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\super\cf1 3}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Powierzchnia u\u380\'bfytkowa:                     494,80 m}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\super\cf1 2}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Powierzchnia zabudowy:                    557,47 m}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\super\cf1 2}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Powierzchnia dr\u243\'f3g i parking\u243\'f3w:          632,99 m}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\super\cf1 2}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Powierzchnia chodnik\u243\'f3w:                    251,64 m}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\super\cf1 2}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\pard\plain\s1\ql{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 Powierzchnia }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 trawnik\u243\'f3w}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 :    }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1  }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1  }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1  }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1               }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1 500,00}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1  m}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\super\cf1 2}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\par\trowd\irow0\irowband0\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5627\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5519\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3345\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\pard\plain\s1\ql\intbl\fi-2977\li2977\lin2977\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow0\irowband0\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5627\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5519\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3345\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\row\trowd\irow1\irowband1\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2883\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5874\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow1\irowband1\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2883\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5874\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\row\trowd\irow2\irowband2\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2883\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5874\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl{\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1  }\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow2\irowband2\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2883\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5874\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\row\trowd\irow3\irowband3\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2883\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5874\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow3\irowband3\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2883\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5874\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\row\trowd\irow4\irowband4\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2883\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5874\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow4\irowband4\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2883\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5874\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2991\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8865\row\trowd\irow5\irowband5\trgaph108\trleft-108\trrh129\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow5\irowband5\trgaph108\trleft-108\trrh129\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\row\trowd\irow6\irowband6\trgaph108\trleft-108\trrh129\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow6\irowband6\trgaph108\trleft-108\trrh129\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\row\trowd\irow7\irowband7\trgaph108\trleft-108\trrh129\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow7\irowband7\trgaph108\trleft-108\trrh129\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\row\trowd\irow8\irowband8\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow8\irowband8\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\row\trowd\irow9\irowband9\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow9\irowband9\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\row\trowd\irow10\irowband10\lastrow\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\pard\plain\s1\ql\intbl\fcs1\af0\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af0\dbch\af3\loch\f0\fs23\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf1\cell\trowd\irow10\irowband10\lastrow\trgaph108\trleft-108\trrh120\trftsWidth1\trftsWidthA3\trwWidthA831\trpaddfl3\trpaddl108\trpaddfr3\trpaddr108\tblindtype3\tblind0\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx2606\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx5320\clvertalt\clbrdrt\brdrnil\clbrdrl\brdrnil\clbrdrb\brdrnil\clbrdrr\brdrnil\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth2714\clpadfr3\clpadr108\clpadft3\clpadt108\cellx8034\row\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE]
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Arial;}{\f5\fcharset238 Times New Roman;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo4\dy27\hr10\min19}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\formshade\sectd\endnhere\pard\plain\ql\widctlpar{\*\bkmkstart _dx_frag_StartFragment}{\*\bkmkend _dx_frag_StartFragment}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 Za\u322\'b3\u261\'b9cznik do kosztorysu inwestorskiego}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\ql\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 ZA\u321\'a3O\u379\'afENIA WYJ\u346\'8cCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO \u8211\'96 ZAGOSPODAROWANIE TERENU}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\ql\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 PODSTAWA PRAWNA}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\ql\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 Kosztorys zosta\u322\'b3 wykonany zgodnie z rozporz\u261\'b9dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 sprawie okre\u347\'9clenia metod i podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym.}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\ql\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 Warto\u347\'9c\u263\'e6 kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\ql\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 PODSTAWY RZECZOWO - CENOWE}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\ql\widctlpar\sl360\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 1. Ceny jednostkowe rob\u243\'f3t pozyskane z danych rynkowych, informator\u243\'f3w cenowych i}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 kalkulacji szczeg\u243\'f3\u322\'b3owych}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 2. Dane przyj\u281\'eate w kalkulacjach szczeg\u243\'f3\u322\'b3owych cen jednostkowych:}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af5\hich\f4\fs18\cf0 \u8722\'2d ceny materia\u322\'b3\u243\'f3w podane s\u261\'b9 \u322\'b3\u261\'b9cznie z kosztami zakupu i nie obejmuj\u261\'b9 podatku VAT.}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af5\hich\f4\fs18\cf0 \u8722\'2d ceny materia\u322\'b3\u243\'f3w: ceny rynkowe lub na podstawie \u8222\'84Informacji o cenach czynnik\u243\'f3w}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 produkcji Ceny M, S i R Intercenbud - }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 I}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0  kwarta\u322\'b3 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0  r.}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 - stawka robocizny kosztorysowej  - wg Informacja o stawkach robocizny}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 kosztorysowej oraz pracy sprz\u281\'eatu budowlanego }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Intercenbud}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0  \u8211\'96 }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 I}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0  kwarta\u322\'b3 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 , przyj\u281\'eato dla regionu}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 kujawsko-pomorskiego}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 :}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 Robocizna - roboty og\u243\'f3lnobud. inwestycyjne - region kujawsko-pomorski - KP - poza stolic\u261\'b9}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af5\hich\f4\fs18\cf0 \u8211\'96 }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 3}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 ,5}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 0}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0  z\u322\'b3/r-g netto}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af5\hich\f4\fs18\cf0 \u8722\'2d Wska\u378\'9fniki narzut\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich i zysku: wg Informacja o stawkach robocizny}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 kosztorysowej oraz pracy sprz\u281\'eatu budowlanego:}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 a) koszty po\u347\'9crednie obliczone wska\u378\'9fnikowo od (R+S)}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 - Wska\u378\'9fnik koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich Kp przyj\u281\'eato w wysoko\u347\'9cci: - }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 69,50}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 %}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 b) zysk kalkulacyjny obliczony wska\u378\'9fnikowo od (R+S+ Kp(R+S))}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 Wska\u378\'9fnik zysku:\u8211\'96 }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 13,50}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 %}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 3. Roboty ziemne wykonywane: mechanicznie, kat. gr. III}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 \line }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 4. Wyw\u243\'f3z ziemi z wykop\u243\'f3w }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 , materia\u322\'b3\u243\'f3w z rozbi\u243\'f3rki }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0 wraz z utylizacj\u261\'b9 na odleg\u322\'b3o\u347\'9c\u263\'e6 }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 5}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs18\cf0  km}{\*\bkmkstart _dx_frag_EndFragment}{\*\bkmkend _dx_frag_EndFragment}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[ELEMENT 1]
na=Budynek żłobka 
wa=25081,75
kn=0	0	0
id=229
nu=1
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=25081,75	0	0	0	0	25081,75	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=231
nu=1.1
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=232
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0122-01	
mpn=1211	1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=300,936	300,936		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=300,936
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	264,418	550,87*1,20*0,40				0
wo=0	36,518	76,08*1,20*0,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=264,418	1	550,87*1,20*0,40						
wo=36,518	1	76,08*1,20*0,40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=235
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0207-02	2-01	0207-02	 0214-04 	1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0207-02	 0214-04 
mpn=49:3:50910121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="49" Wybory="3" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=300,936	300,936		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=300,936
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	300,936	#p232				0

[PRZEDMIAR]
wo=300,936	1	#p1						

[POZYCJA]
id=3407
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1103-01	
mpn=21:2:0910121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="21" Wybory="2" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=150,468	150,468		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150,468
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	150,468	(550,87+76,08)*1,20*0,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=150,468	1	(550,87+76,08)*1,20*0,20						

[ELEMENT 2]
na=Fundamenty 
wa=0
kn=0	0	0
id=244
nu=1.2
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=245
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-04	AT-27	0509-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0509-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych w dwóch warstwach o łącznej gr 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=550,87	550,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-07			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550,87
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	550,87	550,87				0

[PRZEDMIAR]
wo=550,87	1	550,87						

[POZYCJA]
id=278
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0102-02	2	0102-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 0102-02	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=49,806	49,806		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=49,806
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	49,806	105,97*0,47				0

[PRZEDMIAR]
wo=49,806	1	105,97*0,47						

[POZYCJA]
id=285
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0109-04	2	0109-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 0109-04	
mpn=1211	1211
na=Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=110,174	110,174		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-04			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=110,174
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	110,174	#p245*0,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=110,174	1	#p4*0,20						

[POZYCJA]
id=290
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-04	AT-27	0508-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0508-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Izolacje pionowe - ułożenie płyt termoizolacyjnych gr 5 cm klejonych punktowo masą bitumiczną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=49,759	49,759		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-07			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=49,759
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	49,759	0,47*105,87				0

[PRZEDMIAR]
wo=49,759	1	0,47*105,87						

[POZYCJA]
id=297
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0259-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=8,097	8,097		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-03			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,097
jm=t	034
pm=-1
wo=0	8,097	8096,70/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,097	1	8096,70/1000						

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja drewniana prefabrykowana 
wa=0
kn=0	0	0
id=306
nu=1.3
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=315
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Prefabrykacja i transport ściany modułowej zew. nośnej KVH 160x60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm                                                                                                    1310- konstrukcja nośna  z drewna klejonego KVH 60x160 mm 1310- membrana paroizolacyjna1310- izolacja z włókien drzewnych gr 16 cm 1310- płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=223,957	223,957		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=223,957
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	331,128	(6,92+9,50+25,19+19,09+10,58+1,82+19,36+9,59+0,15)*3,24				0
wo=0	-19,8	-2,64*1,50*5	O1			0
wo=0	-5,28	-2,64*1,00*2	O2			0
wo=0	-15,84	-2,64*1,50*(3+1)	O3			0
wo=0	-13,728	-2,64*2,60*2	O4			0
wo=0	-14,784	-2,64*2,80*2	O5			0
wo=0	-9,504	-2,64*1,80*2	O6			0
wo=0	-10,56	-2,64*1,00*4	O7			0
wo=0	-4,171	-2,64*1,58	Dz1			0
wo=0	-4,14	-2,62*1,58	Dz2			0
wo=0	-2,62	-2,62*1,00	Dz3			0
wo=0	-2,08	-2,08*1,00	Dz4			0
wo=0	-4,664	-2,62*1,78	Dz5			0

[OBMIAR NEX]
id=10
ob=13
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele
wo=0	13	13 				0

[PRZEDMIAR]
wo=331,128	1	(6,92+9,50+25,19+19,09+10,58+1,82+19,36+9,59+0,15)*3,24						
wo=-19,8	1	-2,64*1,50*5	O1					
wo=-5,28	1	-2,64*1,00*2	O2					
wo=-15,84	1	-2,64*1,50*(3+1)	O3					
wo=-13,728	1	-2,64*2,60*2	O4					
wo=-14,784	1	-2,64*2,80*2	O5					
wo=-9,504	1	-2,64*1,80*2	O6					
wo=-10,56	1	-2,64*1,00*4	O7					
wo=-4,171	1	-2,64*1,58	Dz1					
wo=-4,14	1	-2,62*1,58	Dz2					
wo=-2,62	1	-2,62*1,00	Dz3					
wo=-2,08	1	-2,08*1,00	Dz4					
wo=-4,664	1	-2,62*1,78	Dz5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=13	0
wo=13 
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele	

[POZYCJA]
id=3999
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Prefabrykacja i transport ściany modułowej zew. nośnej KVH 160x60 mm  -szczytowej                                                                                   - płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm                                                                                                 1310- konstrukcja nośna  z drewna klejonego KVH 60x160 mm 1310- płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=85,119	85,119		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85,119
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,423	6,90*2,67*0,50*2				0
wo=0	16,661	6,24*2,67*0,50*2				0
wo=0	16,554	6,20*2,67*0,50*2				0
wo=0	16,874	6,32*2,67*0,50*2				0
wo=0	16,607	6,22*2,67*0,50*2				0

[OBMIAR NEX]
id=10
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,423	1	6,90*2,67*0,50*2						
wo=16,661	1	6,24*2,67*0,50*2						
wo=16,554	1	6,20*2,67*0,50*2						
wo=16,874	1	6,32*2,67*0,50*2						
wo=16,607	1	6,22*2,67*0,50*2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=10	0
wo=10
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,75		0,75
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=334
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Prefabrykacja i transport ściany modułowej wew nosnej - konstrukcja KVH 200x60 mm1310- płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm1310- konstrukcja nośna  z drewna klejonego KVH 60x200 mm 1310- izolacja z włókien drzewnych gr 20 cm 1310- płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=190,384	190,384		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=190,384
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	203,504	3,24*(9,38*2+12,33+31,72)				0
wo=0	-4,1	-2,05*1,00*2				0
wo=0	-9,02	-2,05*1,10*4				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=203,504	1	3,24*(9,38*2+12,33+31,72)						
wo=-4,1	1	-2,05*1,00*2						
wo=-9,02	1	-2,05*1,10*4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=7	0
wo=7
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele	

[POZYCJA]
id=3476
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Prefabrykacja i transport ściany modułowej wew nośnej - konstrukcja KVH 160x60 mm1310- płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm1310- konstrukcja nośna  z drewna klejonego KVH 60x160 mm 1310- izolacja z włókien drzewnych gr 16 cm 1310- płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=159,824	159,824		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=159,824
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	182,704	3,24*(31,72+2,82+4,42*4+3,12+1,05)				0
wo=0	-22,88	-1,00*2,08*(9+2)				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=182,704	1	3,24*(31,72+2,82+4,42*4+3,12+1,05)						
wo=-22,88	1	-1,00*2,08*(9+2)						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=10	0
wo=10
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele	

[POZYCJA]
id=350
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Prefabrykacja i transport paneli stropowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - płyta MFP gr 22 mm1310- belki stropowe 60x300 mm 1310- wełna drzewna gr 30 cm                                                                                                                                                                                   - membrana paroizolacyjna1310- płyta wiórowa konstrukcyjna MFP 12 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=550,87	550,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550,87
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	550,87	550,87				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=24
jm=szt	020
pm=-1
oon=Panele
wo=0	24	10+3+10+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=550,87	1	550,87						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=24	0
wo=10+3+10+1
jm=szt	020
pm=-1
oon=Panele	

[POZYCJA]
id=3485
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Prefabrykacja i transport ściany modułowej zew. nośnej KVH 160x60 mm  (attyka)                                                                                         - płyta włóknowo-gipsowa gr 18 mm                                                                                                    1310- konstrukcja nośna  z drewna klejonego KVH 60x160 mm 1310- izolacja z włókien drzewnych gr 16 cm 1310- płyta OSB gr 12 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6,547	6,547		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,547
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,547	0,66*(1,76*2+6,40)				0

[OBMIAR NEX]
id=10
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,547	1	0,66*(1,76*2+6,40)						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=3	0
wo=3
jm=szt	020
pm=-1
oon=panele	

[POZYCJA]
id=765
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014						0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KATSRC_UNDEF		
mpn=121,0:0,092,0:1,093,0:1,094,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="1" /><Kryterium Id="3" Warianty="1" /><Kryterium Id="4" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Prefabrykacja i transport                                                                                                                                                                                                                                                                     -  ścianki działowe na konstrukcji drewnianej 60x120 mm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płytą gipsowo-włóknową gr 18 mm, wypełnieniem z płyty z wełny drzewnej gr 12 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=189,734	189,734		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=189,734
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	189,734	(2,82+2,94*4+2,66*4+4,42+5,00+2,05+1,52+2,55+2,42*2+2,09+2,03+4,42*2)*3,24				0

[PRZEDMIAR]
wo=189,734	1	(2,82+2,94*4+2,66*4+4,42+5,00+2,05+1,52+2,55+2,42*2+2,09+2,03+4,42*2)*3,24						

[POZYCJA]
id=3681
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0119-03	AT-43	0119-03		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KATSRC_KATAL	KNR AT-43 0119-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	10	9+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	9+1						

[POZYCJA]
id=3694
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4006-19	0-21	4006-19		1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-21 4006-19	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Stropy drewniane - podciągi złożone z czterech belek stropowych LVL 45x240 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6,1	6,1		1
jm=mb	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,1
jm=mb	040
pm=-1
wo=0	6,1	3,05*2	P-1			0

[PRZEDMIAR]
wo=6,1	1	3,05*2	P-1					

[POZYCJA]
id=3703
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4006-10	0-21	4006-10		1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-21 4006-10	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Stropy drewniane - podciągi złożone z trzech belek stropowych 60x200/160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2,06	2,06		1
jm=mb	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,06
jm=mb	040
pm=-1
wo=0	2,06	2,06	P-2			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,06	1	2,06	P-2					

[POZYCJA]
id=376
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003				 		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	 	
mpn=5:0:09101211	5:0:09101211
na=Montaż prefabrykowanych modułowych ścian, stropów - montaż elementów żurawiem samochodowym
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=67	67		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67
jm=elem.	125
pm=-1
wo=0	67	13+10+7+10+24+3				0

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	13+10+7+10+24+3						

[POZYCJA]
id=3946
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0405-01	2-02	0405-01	/02	1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0405-01	/02
mpn=12116.90	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>6,90</Interpolacja></DaneKNR>
na=Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 6,90 m - ekstrapolacja
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=707,543	707,543		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-26			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=707,543
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	707,543	4,33*2*9,55+(4,12*2+4,08*4+4,12*2)*19,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=707,543	1	4,33*2*9,55+(4,12*2+4,08*4+4,12*2)*19,05						

[POZYCJA]
id=3935
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-05	2-05	0208-05		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-05 0208-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Konstrukcje stalowe w osi 3/A,B i 6/A,B
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1,179	1,179		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,179
jm=t	034
pm=-1
wo=0	1,179	1179,42/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,179	1	1179,42/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Pokrycie dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=930
nu=1.4
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=3970
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0410-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=707,543	707,543		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=707,543
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	707,543	#p3954				0

[PRZEDMIAR]
wo=707,543	1	#p23						

[POZYCJA]
id=3954
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0103-02	K-05	0103-02		1
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_KATAL	KNR K-05 0103-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=707,543	707,543		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=707,543
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	707,543	4,33*2*9,55+(4,12*2+4,08*4+4,12*2)*19,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=707,543	1	4,33*2*9,55+(4,12*2+4,08*4+4,12*2)*19,05						

[POZYCJA]
id=3961
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0104-03	K-05	0104-03		1
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_KATAL	KNR K-05 0104-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=707,543	707,543		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=707,543
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	707,543	#p3954				0

[PRZEDMIAR]
wo=707,543	1	#p23						

[POZYCJA]
id=4584
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0421-01	202	0421-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0421-01	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=707,543	707,543		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=707,543
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	707,543	#p3954				0

[PRZEDMIAR]
wo=707,543	1	#p23						

[POZYCJA]
id=3984
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0535-04	202	0535-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0535-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=707,543	707,543		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=707,543
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	707,543	#p3954				0

[PRZEDMIAR]
wo=707,543	1	#p23						

[POZYCJA]
id=4010
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0539-01	202	0539-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0539-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=85,75	85,75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85,75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	85,75	9,55+19,05*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=85,75	1	9,55+19,05*4						

[POZYCJA]
id=4034
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0539-03	202	0539-03		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0539-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=82,92	82,92		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=82,92
jm=m	040
pm=-1
wo=0	82,92	4,33*4+4,12*4+4,08*8+4,12*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=82,92	1	4,33*4+4,12*4+4,08*8+4,12*4						

[POZYCJA]
id=2766
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0527-02	0-22	0527-02		1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-22 0527-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=9,6	9,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-20			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,6	1,50*6,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,6	1	1,50*6,40						

[POZYCJA]
id=2784
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0529-04	0-22	0529-04	 + KNR 0-22 0529-05	1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-22 0529-04	 + KNR 0-22 0529-05
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 80 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15,8	15,8		1
jm=mb	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-20			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,8
jm=mb	040
pm=-1
wo=0	15,8	1,50*2+6,40*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,8	1	1,50*2+6,40*2						

[POZYCJA]
id=3561
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0507-04	AT-27	0507-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	KNR AT-27 0507-04	
mpn=1211	1211
na=Montaż listwy dociskowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15,8	15,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-20			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15,8	#p2784				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,8	1	#p30						

[POZYCJA]
id=2793
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0541-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=7,11	7,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,11
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,11	0,45*#p2784				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,11	1	0,45*#p30						

[POZYCJA]
id=3568
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0405-01	2-15/GEBERIT	0405-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15/GEBERIT 0405-01	
mpn=_1211	_1211
na=Systemowy przepust z PCV z kołnierzem bitumicznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-20			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4043
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0501-02	K-05	0501-02		1
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_KATAL	KNR K-05 0501-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż rynien dachowych z blachy powlekanej o śr. 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=38,4	38,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38,4	19,20*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=38,4	1	19,20*2						

[POZYCJA]
id=4067
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0501-07	K-05	0501-07		1
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_KATAL	KNR K-05 0501-07	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż rynien dachowych - denko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[POZYCJA]
id=4060
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0501-06	K-05	0501-06		1
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_KATAL	KNR K-05 0501-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż rynien dachowych - lej spustowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[POZYCJA]
id=1055
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0522-06	2-02	0522-06		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0522-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[POZYCJA]
id=1042
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0502-02	K-05	0502-02		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0502-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż rur spustowych z blachy powlekanej o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=22,8	22,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22,8	3,80*#p1055				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,8	1	3,80*#p37						

[ELEMENT 2]
na=Elewacja
wa=25081,75
kn=0	0	0
id=1194
nu=1.5
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=25081,75	0	0	0	0	25081,75	0	

[POZYCJA]
id=1835
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0101-01	C-2	0101-01		0
pd5=HENKEL wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	ZKNR C-2 0101-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=117,794	117,794		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-14			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=117,794
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	117,794	#p1075+#p1140+#p3574+#p3585				0

[PRZEDMIAR]
wo=117,794	1	#p55+#p56+#p57+#p58						

[POZYCJA]
id=4495
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-09	0-23	2613-09		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2613-09	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy cokołowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=7,97	7,97		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,97
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7,97	4,43+1,77*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,97	1	4,43+1,77*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,991318		0,9913175633
wm=0,991318		0,9913175633
ws=0,991318		0,9913175633
wo=0,991318		0,9913175633

[POZYCJA]
id=4501
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2615-01	0-23	2615-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2615-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr 5 cm -  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=9,61	9,61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,61
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,61	6,37+1,62*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,61	1	6,37+1,62*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,991318		0,9913175633
wm=0,991318		0,9913175633
ws=0,991318		0,9913175633
wo=0,991318		0,9913175633

[POZYCJA]
id=4512
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-08	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4,8	4,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,8	4,00+0,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,8	1	4,00+0,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,991318		0,9913175633
wm=0,991318		0,9913175633
ws=0,991318		0,9913175633
wo=0,991318		0,9913175633

[POZYCJA]
id=4519
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-07	0-23	2613-07		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0,45	0,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,45
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,45	3,0*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,45	1	3,0*0,15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,991318		0,9913175633
wm=0,991318		0,9913175633
ws=0,991318		0,9913175633
wo=0,991318		0,9913175633

[POZYCJA]
id=4526
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-03	0-23	0931-03		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0931-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0,45	0,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,45
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,45	#p4519				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,45	1	#p43						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,991318		0,9913175633
wm=0,991318		0,9913175633
ws=0,991318		0,9913175633
wo=0,991318		0,9913175633

[POZYCJA]
id=4532
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1519-03	2-02	1519-03		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1519-03	
mpn=_1211	_1211
na=Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10,06	10,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,06
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,06	#p4501+#p4526				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,06	1	#p41+#p44						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,991318		0,9913175633
wm=0,991318		0,9913175633
ws=0,991318		0,9913175633
wo=0,991318		0,9913175633

[POZYCJA]
id=3806
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003						1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL		
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Elewacja z deski elewacyjnej gr 2 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=380,726	380,726		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-07			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=380,726
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	498,52	169,13*2+80,13*2				0
wo=0	-117,794	-#p1835				0

[PRZEDMIAR]
wo=498,52	1	169,13*2+80,13*2						
wo=-117,794	1	-#p39						

[POZYCJA]
id=3795
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0203-01	9-12	0203-01		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	KNR 9-12 0203-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków jednokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką suchą płytami z wełny mineralnej gr 5 cm na gotowym ruszcie drewnianym lub metalowym mocowanym do ściany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=380,726	380,726		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-07			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=380,726
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	380,726	#p3806				0

[PRZEDMIAR]
wo=380,726	1	#p46						

[POZYCJA]
id=3802
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0203-03	9-12	0203-03		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	KNR 9-12 0203-03	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków jednokondygnacyjnych, wykonywane metodą lekką suchą płytami z wełny mineralnej  - mocowanie folii wiatroizolacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=380,726	380,726		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-14			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=380,726
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	380,726	#p3795				0

[PRZEDMIAR]
wo=380,726	1	#p47						

[POZYCJA]
id=4130
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003						1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL		
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Elewacja z deski elewacyjnej gr 2 cm - ościeża
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=12,379	12,379		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-14			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,379
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,373	(1,50+2*2,64)*5*0,07	O1			0
wo=0	0,879	(1,00+2*2,64)*2*0,07	O2			0
wo=0	1,898	(1,50+2*2,64)*4*0,07	O3			0
wo=0	1,103	(2,60+2*2,64)*2*0,07	O4			0
wo=0	1,131	(2,80+2*2,64)*2*0,07	O5			0
wo=0	0,991	(1,80+2*2,64)*2*0,07	O6			0
wo=0	1,758	(1,00+2,64*2)*4*0,07	O7			0
wo=0	0,477	(1,58+2*2,62)*0,07	Dz1			0
wo=0	0,477	(1,58+2*2,62)*0,07	Dz2			0
wo=0	0,438	(1,02+2*2,62)*0,07	Dz3			0
wo=0	0,363	(1,02+2*2,08)*0,07	Dz4			0
wo=0	0,491	(1,78+2*2,62)*0,07	Dz5			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,373	1	(1,50+2*2,64)*5*0,07	O1					
wo=0,879	1	(1,00+2*2,64)*2*0,07	O2					
wo=1,898	1	(1,50+2*2,64)*4*0,07	O3					
wo=1,103	1	(2,60+2*2,64)*2*0,07	O4					
wo=1,131	1	(2,80+2*2,64)*2*0,07	O5					
wo=0,991	1	(1,80+2*2,64)*2*0,07	O6					
wo=1,758	1	(1,00+2,64*2)*4*0,07	O7					
wo=0,477	1	(1,58+2*2,62)*0,07	Dz1					
wo=0,477	1	(1,58+2*2,62)*0,07	Dz2					
wo=0,438	1	(1,02+2*2,62)*0,07	Dz3					
wo=0,363	1	(1,02+2*2,08)*0,07	Dz4					
wo=0,491	1	(1,78+2*2,62)*0,07	Dz5					

[POZYCJA]
id=4160
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 20203-03	2-02	20203-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 20203-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Elewacja z deski elewacyjnej - malowanie elewacji
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=393,105	393,105		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-14			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=393,105
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	393,105	#p3806+#p4130				0

[PRZEDMIAR]
wo=393,105	1	#p46+#p49						

[POZYCJA]
id=3594
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-01	202	0541-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0541-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=11,822	11,822		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-27			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,822
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,732	0,20*(1,50*5+1,00*2+1,50*4+2,60*2+2,80*2+1,80*2+1,58*2+1,80*2+1,00*2)				0
wo=0	4,09	(1,18+1,42+3,90+0,39+3,62+1,04+1,24+1,58+1,38+1,32+3,38)*0,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,732	1	0,20*(1,50*5+1,00*2+1,50*4+2,60*2+2,80*2+1,80*2+1,58*2+1,80*2+1,00*2)						
wo=4,09	1	(1,18+1,42+3,90+0,39+3,62+1,04+1,24+1,58+1,38+1,32+3,38)*0,20						

[POZYCJA]
id=4537
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Napis na elewacji
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
ru=1	3633	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1731
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1603-01	2-02	1603-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1603-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=498,52	498,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-15			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=498,52
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	498,52	#p3806+#p1835				0

[PRZEDMIAR]
wo=498,52	1	#p46+#p39						

[RUSZTOWANIA 1]
id=3633
pd=	KNR	2-02	r.16 z.sz.5.15		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	
na=Czas pracy rusztowań
ww=0,84
sz=5
ir=0
wa=25081,75
nu=54
opn=1	0	0	0	0	1	1	1
ob=0	0
cj=0
cju=0		
wu=25081,75	PLN	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=25081,75	0	0	0	0	25081,75	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=25081,75	0	0	0	0	25081,75	0	

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1062
nu=1.6
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1075
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08	0-19	1024-08		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-19 1024-08	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrzne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12,944	12,944		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,944
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,14	1,58*2,62	Dz1			0
wo=0	4,14	1,58*2,62	Dz2			0
wo=0	4,664	1,78*2,62	Dz5			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,14	1	1,58*2,62	Dz1					
wo=4,14	1	1,58*2,62	Dz2					
wo=4,664	1	1,78*2,62	Dz5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=1140
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1203-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Drzwi stalowe pełne zew o powierzchni ponad 2 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4,244	4,244		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,244
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,122	1,02*2,08	Dz3			0
wo=0	2,122	1,02*2,08	Dz4			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,122	1	1,02*2,08	Dz3					
wo=2,122	1	1,02*2,08	Dz4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=3574
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-06	2-02	1040-06		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1040-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Witryny aluminiowe zew. z drzwiami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=10,71	10,71		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,71
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,71	(1,96+1,61)*3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,71	1	(1,96+1,61)*3,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=3585
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1019-04	2-02	1019-04		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1019-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=89,896	89,896		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=89,896
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,8	1,50*2,64*5	O1			0
wo=0	5,28	1,00*2,64*2	O2			0
wo=0	15,84	1,50*2,64*(3+1)	O3			0
wo=0	13,728	2,60*2,64*2	O4			0
wo=0	14,784	2,80*2,64*2	O5			0
wo=0	9,504	1,80*2,64*2	O6			0
wo=0	10,56	1,00*2,64*4	O7			0
wo=0	0,4	1,00*0,40	naswietle drzwi DZ3			0

[PRZEDMIAR]
wo=19,8	1	1,50*2,64*5	O1					
wo=5,28	1	1,00*2,64*2	O2					
wo=15,84	1	1,50*2,64*(3+1)	O3					
wo=13,728	1	2,60*2,64*2	O4					
wo=14,784	1	2,80*2,64*2	O5					
wo=9,504	1	1,80*2,64*2	O6					
wo=10,56	1	1,00*2,64*4	O7					
wo=0,4	1	1,00*0,40	naswietle drzwi DZ3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=1180
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1026-01	2-02	1026-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1026-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ościeżnice drewniane zwykłe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=51,896	51,896		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51,896
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	51,896	#p1156+#p1165				0

[PRZEDMIAR]
wo=51,896	1	#p60+#p61						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=1156
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1022-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - akustyczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=16,64	16,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,64
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,32	1,00*2,08*4	D1			0
wo=0	8,32	1,00*2,08*4	D2			0

[PRZEDMIAR]
wo=8,32	1	1,00*2,08*4	D1					
wo=8,32	1	1,00*2,08*4	D2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=1165
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1022-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=35,256	35,256		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35,256
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,16	1,00*2,08*2	D3			0
wo=0	8,32	1,00*2,08*4	D4			0
wo=0	2,08	1,00*2,08*1	D5			0
wo=0	8,32	1,00*2,08*(3+1)	D6			0
wo=0	2,288	1,10*2,08*1	D7			0
wo=0	3,744	0,90*2,08*2	D8			0
wo=0	1,872	0,90*2,08*1	D9			0
wo=0	2,184	1,05*2,08*1	D10			0
wo=0	2,288	1,10*2,08	D12			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,16	1	1,00*2,08*2	D3					
wo=8,32	1	1,00*2,08*4	D4					
wo=2,08	1	1,00*2,08*1	D5					
wo=8,32	1	1,00*2,08*(3+1)	D6					
wo=2,288	1	1,10*2,08*1	D7					
wo=3,744	1	0,90*2,08*2	D8					
wo=1,872	1	0,90*2,08*1	D9					
wo=2,184	1	1,05*2,08*1	D10					
wo=2,288	1	1,10*2,08	D12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=4538
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1024-02	2-02	1024-02		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1024-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Drzwi wewnętrzne  przesuwne w kasecie 38dB
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1,8	1,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,8	0,90*2,00	D13			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	0,90*2,00	D13					

[POZYCJA]
id=4551
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2008-03	2-02	2008-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 2008-03	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=10,962	10,962		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,962
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,962	2,03*2,70*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,962	1	2,03*2,70*2						

[POZYCJA]
id=4548
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1024-03	2-02	1024-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1024-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kaseta do drzwi przesuwnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=3770
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1203-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Drzwi stalowe pełne wew. o powierzchni do 2 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1,872	1,872		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-12			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,872
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,872	0,90*2,08	D11			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,872	1	0,90*2,08	D11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=1320
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1029-05	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ścianki ustępowe - HPL
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=18,99	18,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,99
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,99	1,50*(3,03+1,10*3)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,99	1	1,50*(3,03+1,10*3)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,902		0,902
wm=0,902		0,902
ws=0,902		0,902
wo=0,902		0,902

[POZYCJA]
id=4082
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż ścian mobilnej składanej
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=40,191	40,191		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40,191
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	40,191	7,67*2,62*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=40,191	1	7,67*2,62*2						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie wnętrz i wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=1411
nu=1.7
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Warstwy podposadzkowe i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=1471
nu=1.7.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1420
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0608-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=494,8	494,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-07			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=494,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	494,8	494,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=494,8	1	494,80						

[POZYCJA]
id=1426
pd=Saint-Gobain wyd.I 2013	KNR	W-01 0206-01	W-01	0206-01		0
pd5=Saint-Gobain wyd.I 2013	KATSRC_UNDEF	KNR W-01 0206-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca - folia z PCW
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=494,8	494,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=494,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	494,8	#p1420				0

[PRZEDMIAR]
wo=494,8	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1430
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1104-01	2-02	1104-01	 1104-03 	1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1104-01	 1104-03 
mpn=153:0:6009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="153" Wybory="0" Odpowiedzi="60" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=494,8	494,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-08			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=494,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	494,8	#p1420				0

[PRZEDMIAR]
wo=494,8	1	#p68						

[POZYCJA]
id=3850
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1136-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Posadzki z paneli podłogowych laminowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=264,7	264,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-09			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=264,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	264,7	66,20+66,20+66,20+66,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=264,7	1	66,20+66,20+66,20+66,10						

[POZYCJA]
id=1451
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		0
pd5=IGM wyd.II 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-12II 1118-01	
mpn=1211	1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=230,1	230,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-10			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=230,1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	230,1	#p1430-#p3850				0

[PRZEDMIAR]
wo=230,1	1	#p70-#p71						

[POZYCJA]
id=1457
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-09	0-12II	1118-09		0
pd5=IGM wyd.II 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-12II 1118-09	
mpn=1211	1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 40x40 cm; płytki układane na klej metodą kombinowaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=230,1	230,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-10			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=230,1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	230,1	#p1451				0

[PRZEDMIAR]
wo=230,1	1	#p72						

[POZYCJA]
id=3641
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-01	0-12II	1120-01		1
pd5=IGM wyd.II 2000	KATSRC_KATAL	KNR 0-12II 1120-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=93,4	93,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-10			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=93,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	52,76	2,16+0,67+31,69-1*6+10,56-1,00*3+4,17*2-1,00*4+19,34-1,00*7				0
wo=0	40,64	1,78*2+2,02*2-1,00+1,89*2+1,05*2-1,00+3,08*2+3,18*2-1,00+4,39*2+7,09*2-1,0-1,44*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=52,76	1	2,16+0,67+31,69-1*6+10,56-1,00*3+4,17*2-1,00*4+19,34-1,00*7						
wo=40,64	1	1,78*2+2,02*2-1,00+1,89*2+1,05*2-1,00+3,08*2+3,18*2-1,00+4,39*2+7,09*2-1,0-1,44*3						

[POZYCJA]
id=3656
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-03	0-12II	1120-03		1
pd5=IGM wyd.II 2000	KATSRC_KATAL	KNR 0-12II 1120-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=93,4	93,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-10			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=93,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	93,4	#p3641				0

[PRZEDMIAR]
wo=93,4	1	#p74						

[POZYCJA]
id=1707
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1219-03	2-02	1219-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1219-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wycieraczki do obuwia - wew.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[POZYCJA]
id=1715
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1219-03	2-02	1219-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1219-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wycieraczki do obuwia - zew.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1506
nu=1.7.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1535
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2008-08	2-02	2008-08		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 2008-08	
mpn=121,0:1,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowa DF gr 18 mm - dodatek za drugą warstwę na stropach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=494,8	494,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-13			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=494,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	494,8	494,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=494,8	1	494,80						

[POZYCJA]
id=1514
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0212-02	AT-43	0212-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KATSRC_UNDEF	KNR AT-43 0212-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	121,0:0,092,0:0,0911
na=Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60x1,2 cm; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=482,1	482,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-21			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=482,1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	482,1	#p1535-#p1529				0

[PRZEDMIAR]
wo=482,1	1	#p78-#p80						

[POZYCJA]
id=1529
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-04	202	2015-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 2015-04	
mpn=1211	1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=12,7	12,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-06			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,7	1,00+1,90+9,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,7	1	1,00+1,90+9,80						

[POZYCJA]
id=1559
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0301-01	AT-43	0301-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KATSRC_KATAL	KNR AT-43 0301-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych ; odporność ogniowa R 60 (system 6.10.00)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=11,328	11,328		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-13			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,328
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,792	7,65*(0,24+0,20*2)*2				0
wo=0	1,536	0,12*4*3,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,792	1	7,65*(0,24+0,20*2)*2						
wo=1,536	1	0,12*4*3,20						

[POZYCJA]
id=1638
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 1204-01	
mpn=_1211	_1211
na=Dwukrotne malowaniefarbą akrylową lateksową, matową tynków wewnętrznych sufitów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=24,028	24,028		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-11			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,028
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,7	#p1529				0
wo=0	11,328	#p1559				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,7	1	#p80						
wo=11,328	1	#p81						

[ELEMENT 3]
na=Tynki, okładziny ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=1598
nu=1.7.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1668
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-03	AT-43	0104-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KATSRC_UNDEF	KNR AT-43 0104-03	
mpn=_121,0:1,092,0:0,093,0:0,0911	_121,0:1,092,0:0,093,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) - przedścianki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=13,034	13,034		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-13			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,034
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,624	1,40*3,08*2				0
wo=0	1,4	1,40*1,00				0
wo=0	3,01	1,40*2,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,624	1	1,40*3,08*2						
wo=1,4	1	1,40*1,00						
wo=3,01	1	1,40*2,15						

[POZYCJA]
id=1682
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0311-01	C-2	0311-01		0
pd5=HENKEL wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	ZKNR C-2 0311-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51 - gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=89,68	89,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=89,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,5	1,00*(2,17*2+2,08*2)	1.3			0
wo=0	9,8	1,00*(1,50*4+0,90*2+1,00*2)	1.6			0
wo=0	16,12	1,00*(5,26*2+2,80*2)	1.18			0
wo=0	16,08	1,00*(2,80*2+5,24*2)	1.20			0
wo=0	8,94	1,00*(2,00*2+2,47*2)	1.11			0
wo=0	13,48	1,00*(2,35*2+4,39*2)	1.12			0
wo=0	7,72	1,00*(2,06*2+1,80*2)	1.13			0
wo=0	9,04	1,00*(2,06*2+2,46*2)	1.14			0

[PRZEDMIAR]
wo=8,5	1	1,00*(2,17*2+2,08*2)	1.3					
wo=9,8	1	1,00*(1,50*4+0,90*2+1,00*2)	1.6					
wo=16,12	1	1,00*(5,26*2+2,80*2)	1.18					
wo=16,08	1	1,00*(2,80*2+5,24*2)	1.20					
wo=8,94	1	1,00*(2,00*2+2,47*2)	1.11					
wo=13,48	1	1,00*(2,35*2+4,39*2)	1.12					
wo=7,72	1	1,00*(2,06*2+1,80*2)	1.13					
wo=9,04	1	1,00*(2,06*2+2,46*2)	1.14					

[POZYCJA]
id=1688
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0311-03	C-2	0311-03		0
pd5=HENKEL wyd.I 2008	KATSRC_UNDEF	ZKNR C-2 0311-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 na powierzchni pionowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=89,68	89,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=89,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	89,68	#p1682				0

[PRZEDMIAR]
wo=89,68	1	#p84						

[POZYCJA]
id=1694
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-01	0-12II	0829-01		0
pd5=IGM wyd.II 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-12II 0829-01	
mpn=1211	1211
na=Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=253,775	253,775		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-10			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=253,775
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	253,775	#p1699+#p4112				0

[PRZEDMIAR]
wo=253,775	1	#p87+#p88						

[POZYCJA]
id=1699
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-07	0-12II	0829-07		1
pd5=IGM wyd.II 2000	KATSRC_KATAL	KNR 0-12II 0829-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=105,04	105,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-10			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=105,04
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,68	2,08*(2,17*2+2,08*2)	1.3			0
wo=0	20,384	2,08*(1,50*4+0,90*2+1,00*2)	1.6			0
wo=0	33,53	2,08*(5,26*2+2,80*2)	1.18			0
wo=0	33,446	2,08*(2,80*2+5,24*2)	1.20			0

[PRZEDMIAR]
wo=17,68	1	2,08*(2,17*2+2,08*2)	1.3					
wo=20,384	1	2,08*(1,50*4+0,90*2+1,00*2)	1.6					
wo=33,53	1	2,08*(5,26*2+2,80*2)	1.18					
wo=33,446	1	2,08*(2,80*2+5,24*2)	1.20					

[POZYCJA]
id=4112
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-11	0-12II	0829-11		0
pd5=IGM wyd.II 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-12II 0829-11	
mpn=_1211	_1211
na=Licowanie ścian płytkami 30x60 cm na klej metodą kombinowaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=148,735	148,735		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-10			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=148,735
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,248	0,60*2,08	1.4			0
wo=0	28,89	2,70*(3,33*2+2,02*2)	1.5			0
wo=0	24,138	2,70*(2,00*2+2,47*2)	1.11			0
wo=0	36,396	2,70*(2,35*2+4,39*2)	1.12			0
wo=0	20,844	2,70*(2,06*2+1,80*2)	1.13			0
wo=0	24,408	2,70*(2,06*2+2,46*2)	1.14			0
wo=0	12,811	3,14*(1,03*2+1,01*2)	1.23			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,248	1	0,60*2,08	1.4					
wo=28,89	1	2,70*(3,33*2+2,02*2)	1.5					
wo=24,138	1	2,70*(2,00*2+2,47*2)	1.11					
wo=36,396	1	2,70*(2,35*2+4,39*2)	1.12					
wo=20,844	1	2,70*(2,06*2+1,80*2)	1.13					
wo=24,408	1	2,70*(2,06*2+2,46*2)	1.14					
wo=12,811	1	3,14*(1,03*2+1,01*2)	1.23					

[POZYCJA]
id=1621
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2008-05	2-02	2008-05		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 2008-05	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=14,39	14,39		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-13			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,39
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,068	(1,50+2*2,64)*6*0,10	O1			0
wo=0	1,256	(1,00+2*2,64)*2*0,10	O2			0
wo=0	1,356	(1,50+2*2,64)*2*0,10	O3			0
wo=0	1,576	(2,60+2*2,64)*2*0,10	O4			0
wo=0	1,616	(2,80+2*2,64)*2*0,10	O5			0
wo=0	1,416	(1,80+2*2,64)*2*0,10	O6			0
wo=0	0,682	(1,58+2*2,62)*0,10	Dz1			0
wo=0	0,682	(1,58+2*2,62)*0,10	Dz2			0
wo=0	0,702	(1,78+2*2,62)*0,10	Dz5			0
wo=0	0,518	(1,02+2*2,08)*0,10	Dz3			0
wo=0	0,518	(1,02+2*2,08)*0,10	Dz4			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,068	1	(1,50+2*2,64)*6*0,10	O1					
wo=1,256	1	(1,00+2*2,64)*2*0,10	O2					
wo=1,356	1	(1,50+2*2,64)*2*0,10	O3					
wo=1,576	1	(2,60+2*2,64)*2*0,10	O4					
wo=1,616	1	(2,80+2*2,64)*2*0,10	O5					
wo=1,416	1	(1,80+2*2,64)*2*0,10	O6					
wo=0,682	1	(1,58+2*2,62)*0,10	Dz1					
wo=0,682	1	(1,58+2*2,62)*0,10	Dz2					
wo=0,702	1	(1,78+2*2,62)*0,10	Dz5					
wo=0,518	1	(1,02+2*2,08)*0,10	Dz3					
wo=0,518	1	(1,02+2*2,08)*0,10	Dz4					

[POZYCJA]
id=1632
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0502-03	AT-32	0502-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0502-03	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty></DaneKNR>
na=Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=112,88	112,88		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-13			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=112,88
jm=m	040
pm=-1
wo=0	40,68	(1,50+2*2,64)*6	O1			0
wo=0	12,56	(1,00+2*2,64)*2	O2			0
wo=0	13,56	(1,50+2*2,64)*2	O3			0
wo=0	15,76	(2,60+2*2,64)*2	O4			0
wo=0	16,16	(2,80+2*2,64)*2	O5			0
wo=0	14,16	(1,80+2*2,64)*2	O6			0

[PRZEDMIAR]
wo=40,68	1	(1,50+2*2,64)*6	O1					
wo=12,56	1	(1,00+2*2,64)*2	O2					
wo=13,56	1	(1,50+2*2,64)*2	O3					
wo=15,76	1	(2,60+2*2,64)*2	O4					
wo=16,16	1	(2,80+2*2,64)*2	O5					
wo=14,16	1	(1,80+2*2,64)*2	O6					

[POZYCJA]
id=1650
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2018-04	202	2018-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 2018-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z płyt gipsowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=11,288	11,288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-06			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,288
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,288	#p1632*0,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,288	1	#p90*0,10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,065041		1,065041
wm=1,065041		1,065041
ws=1,065041		1,065041
wo=1,065041		1,065041

[POZYCJA]
id=1659
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-04	202	2013-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 2013-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=767,449	767,449		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-06			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=767,449
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	275,94	(6,92+9,50+25,19+19,09+10,58+1,82+19,36+9,59+0,15)*2,70				0
wo=0	339,174	(9,38*2+12,33+31,72)*2,70*2				0
wo=0	304,506	(31,72+2,82+4,42*4+3,12+1,05)*2,70*2				0
wo=0	316,224	(2,82+2,94*4+2,66*4+4,42+5,00+2,05+1,52+2,55+2,42*2+2,09+2,03+4,42*2)*2,70*2				0
wo=0	-107,084	-(#p1075+#p1140+#p3585)				0
wo=0	-107,536	-(#p1180+#p3770)*2				0
wo=0	-253,775	-#p1694				0

[PRZEDMIAR]
wo=275,94	1	(6,92+9,50+25,19+19,09+10,58+1,82+19,36+9,59+0,15)*2,70						
wo=339,174	1	(9,38*2+12,33+31,72)*2,70*2						
wo=304,506	1	(31,72+2,82+4,42*4+3,12+1,05)*2,70*2						
wo=316,224	1	(2,82+2,94*4+2,66*4+4,42+5,00+2,05+1,52+2,55+2,42*2+2,09+2,03+4,42*2)*2,70*2						
wo=-107,084	1	-(#p55+#p56+#p58)						
wo=-107,536	1	-(#p59+#p65)*2						
wo=-253,775	1	-#p86						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,064249		1,064249
wm=1,064249		1,064249
ws=1,064249		1,064249
wo=1,064249		1,064249

[POZYCJA]
id=1642
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 1204-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Dwukrotne malowanie farbą akrylową lateksową, matową tynków wewnętrznych ścian
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=748,857	748,857		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-11			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=748,857
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	778,737	#p1650+#p1659				0
wo=0	-29,88	-#p4083				0

[PRZEDMIAR]
wo=778,737	1	#p91+#p92						
wo=-29,88	1	-#p94						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,06608		1,06608
wm=1,06608		1,06608
ws=1,06608		1,06608
wo=1,06608		1,06608

[POZYCJA]
id=4083
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0902-05	C-2	0902-05		1
pd5=HENKEL wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	ZKNR C-2 0902-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie tapet winylowych lekkich - fototapeta
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=29,88	29,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,88
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	29,88	29,88				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,88	1	29,88						

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie kuchni
wa=0
kn=0	0	0
id=3667
nu=1.7.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=3668
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż wyposażenia kuchni
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie łazienek
wa=0
kn=0	0	0
id=3670
nu=1.7.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=3671
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż uchwytów na szczotki, pojemniki na papier , lustra, pojemniki na mydło, kos zna śmieci, uchwyt a papier toaletowy
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=2
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
id=215
nu=2.1
cpv=77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=3826
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0103-03	2-01	0103-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-01 0103-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=164	164		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-24			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=164
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	164	164,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=164	1	164,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=3830
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0105-03	2-01	0105-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-01 0105-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=164	164		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-24			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=164
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	164	#p3826				0

[PRZEDMIAR]
wo=164	1	#p97						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=3834
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-07	2-21	0302-07		1
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-21 0302-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=164	164		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-18			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=164
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	164	#p3826				0

[PRZEDMIAR]
wo=164	1	#p97						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,053969		0,955*1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=225
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0218-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=75	75		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-18			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	75	0,15*500				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	0,15*500						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,053969		0,955*1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=3930
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Ziemia urodzajna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=75	75		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-18			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	75	#p225				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=216
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0403-04	2-21	0403-04		1
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-21 0403-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=0,05	0,05		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-18			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,05	500/10000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	500/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,053969		0,955*1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=3908
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0413-03	2-21	0413-03		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0413-03	
mpn=1211	1211
na=Obsadzenie niecek roślinami przy ilości 5 szt./m2 - miazga trzcinowata
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=138	138		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-18			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=138
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	138	68,00+52,00+18,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	68,00+52,00+18,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,053969		0.955*1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=3912
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0413-02	2-21	0413-02		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0413-02	
mpn=1211	1211
na=Obsadzenie niecek roślinami  przy ilości 3 szt./m2 - śmiałek darniowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=138	138		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-18			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=138
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	138	#p3908				0

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	#p103						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,053969		0.955*1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=3916
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0413-03	2-21	0413-03		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0413-03	
mpn=1211	1211
na=Obsadzenie niecek roślinami  przy ilości 5 szt./m2 - bodziszek korzeniasty
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=138	138		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-18			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=138
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	138	#p3908				0

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	#p103						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,053969		0.955*1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[ELEMENT 2]
na=Mała architektura
wa=0
kn=0	0	0
id=1331
nu=2.2
cpv=43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=2070
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż stojaka na rowery - 8 przęsłowy
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-22			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=3341
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż ławek
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=5	5		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-22			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=4195
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż koszy na śmieci
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-22			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=4263
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż wiaty smietnikowej
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-22			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=4494
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż obudowy pomp ciepła
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-22			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2155
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-01	2-31	0103-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=34,395	34,395		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,395
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,395	(5,24+1,77+19,36+9,70+6,90+9,65+12,00+3,20+0,97)*0,5	opaska C5BCwirowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=34,395	1	(5,24+1,77+19,36+9,70+6,90+9,65+12,00+3,20+0,97)*0,5	opaska żwirowa					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=2157
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-11 0201-04	9-11	0201-04		0
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-11 0201-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=48,153	48,153		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48,153
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	48,153	(5,24+1,77+19,36+9,70+6,90+9,65+12,00+3,20+0,97)*0,70	opaska C5BCwirowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=48,153	1	(5,24+1,77+19,36+9,70+6,90+9,65+12,00+3,20+0,97)*0,70	opaska żwirowa					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=2162
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-01	
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=34,395	34,395		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,395
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,395	#p2155	opaska C5BCwirowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=34,395	1	#p111	opaska żwirowa					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=2166
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0204-03	2-31	0204-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0204-03	
mpn=_1211	_1211
na=Nawierzchnia z otoczaków 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=34,395	34,395		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,395
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,395	#p2155	opaska C5BCwirowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=34,395	1	#p111	opaska żwirowa					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=2170
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1,032	1,032		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,032
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,032	(5,24+1,77+19,36+9,70+6,90+9,65+12,00+3,20+0,97)*0,10*0,15	opaska C5BCwirowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,032	1	(5,24+1,77+19,36+9,70+6,90+9,65+12,00+3,20+0,97)*0,10*0,15	opaska żwirowa					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=2177
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-04	
mpn=_1211	_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=68,79	68,79		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=68,79
jm=m	040
pm=-1
wo=0	68,79	(5,24+1,77+19,36+9,70+6,90+9,65+12,00+3,20+0,97)	opaska C5BCwirowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=68,79	1	(5,24+1,77+19,36+9,70+6,90+9,65+12,00+3,20+0,97)	opaska żwirowa					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[ELEMENT 2]
na=Plac zabaw
wa=0
kn=0	0	0
id=4208
nu=2.3
cpv=43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=4209
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0316-03	2-25	0316-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-25 0316-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Furtki wejściowe systemowa ze słupkami z rur
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=3	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-19			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	1,50*1,00*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,50*1,00*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=4216
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0307-01	2-25	0307-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-25 0307-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ogrodzenia panelowe na słupkach stalowych obetonowanych - budowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=124,8	124,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-19			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=124,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	124,8	(22,50+27,70+7,00+26,00)*1,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=124,8	1	(22,50+27,70+7,00+26,00)*1,50						

[POZYCJA]
id=4254
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01	 0101-02	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0101-01	 0101-02
mpn=14:0:3009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="14" Wybory="0" Odpowiedzi="30" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=292,5	292,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-17			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=292,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	292,5	292,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=292,5	1	292,50						

[POZYCJA]
id=4485
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07	 0214-04 	1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0212-07	 0214-04 
mpn=49:3:50910121,0:1,092,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /><Kryterium Id="2" Warianty="1" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="49" Wybory="3" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=87,75	87,75		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=87,75
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	87,75	#p4254*0,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=87,75	1	#p119*0,30						

[POZYCJA]
id=4223
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01	 0104-02	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0104-01	 0104-02
mpn=22:0:2509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="22" Wybory="0" Odpowiedzi="25" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Nawierzchnia piaskowa bezpieczna - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=292,5	292,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-17			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=292,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	292,5	292,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=292,5	1	292,50						

[POZYCJA]
id=4230
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1,148	1,148		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,148
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,148	76,50*0,10*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,148	1	76,50*0,10*0,15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=4237
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-04	
mpn=_1211	_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=76,5	76,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=76,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	76,5	76,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=76,5	1	76,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=4262
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-22			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie utwardzone
wa=0
kn=0	0	0
id=4243
nu=2.4
cpv=45233300-2	Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=4244
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
mpn=_1211	_1211
na=Taras z deski kompozytowej
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=76,08	76,08		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-23			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=76,08
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	76,08	76,08				0

[PRZEDMIAR]
wo=76,08	1	76,08						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=4476
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0121-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=0,088	0,088		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,088
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,088	(#p4264+#p4271)/10000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,088	1	(#p127+#p128)/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=4264
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01	 0101-02	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0101-01	 0101-02
mpn=14:0:5009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="14" Wybory="0" Odpowiedzi="50" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=630,42	630,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=630,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	630,42	612,42+18,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=630,42	1	612,42+18,00						

[POZYCJA]
id=4271
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01	 0101-02	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0101-01	 0101-02
mpn=14:0:4609101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="14" Wybory="0" Odpowiedzi="46" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=251,59	251,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=251,59
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	251,59	177,99+25,51+48,09				0

[PRZEDMIAR]
wo=251,59	1	177,99+25,51+48,09						

[POZYCJA]
id=4459
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07	 0214-04 	1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0212-07	 0214-04 
mpn=49:3:50910121,0:1,092,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /><Kryterium Id="2" Warianty="1" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="49" Wybory="3" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=430,941	430,941		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=430,941
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	430,941	#p4264*0,50+#p4271*0,46				0

[PRZEDMIAR]
wo=430,941	1	#p127*0,50+#p128*0,46						

[POZYCJA]
id=4285
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-11 0201-04	9-11	0201-04		0
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-11 0201-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=882,01	882,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=882,01
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	882,01	#p4264+#p4271				0

[PRZEDMIAR]
wo=882,01	1	#p127+#p128						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=4290
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0115-07	2-31	0115-07	 0115-08	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0115-07	 0115-08
mpn=54:0:2009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="54" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa - warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem C1,5/2  - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=882,01	882,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=882,01
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	882,01	#p4285				0

[PRZEDMIAR]
wo=882,01	1	#p130						

[POZYCJA]
id=4329
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego -  Podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem (KŁSM) C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=251,59	251,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=251,59
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	251,59	#p4271				0

[PRZEDMIAR]
wo=251,59	1	#p128						

[POZYCJA]
id=4320
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1909101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="19" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - Podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem (KŁSM) C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 19 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=630,42	630,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=630,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	630,42	#p4264				0

[PRZEDMIAR]
wo=630,42	1	#p127						

[POZYCJA]
id=4354
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-06	0-11	0317-06	 + KNR 0-11 0317-08	1
pd5=IGM wyd.II 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-11 0317-06	 + KNR 0-11 0317-08
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=630,42	630,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=630,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	630,42	#p4264				0

[PRZEDMIAR]
wo=630,42	1	#p127						

[POZYCJA]
id=4365
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-06	0-11	0317-06	 + KNR 0-11 0317-08	1
pd5=IGM wyd.II 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-11 0317-06	 + KNR 0-11 0317-08
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=251,59	251,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=251,59
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	251,59	#p4271				0

[PRZEDMIAR]
wo=251,59	1	#p128						

[POZYCJA]
id=4398
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=7,45	7,45		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,45
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,45	#p4411*(0,30*0,10+0,10*0,15)				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,45	1	#p137*(0,30*0,10+0,10*0,15)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[POZYCJA]
id=4411
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0403-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=165,55	165,55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=165,55
jm=m	040
pm=-1
wo=0	158,31	28,50+6,83+5,00+8,60+26,11*2+5,00*4+2,60*2+7,56*2+8,42*2				0
stn=-1	0	0	88
wo=0	165,55	37,78+7,56*2+37,00+10+11,00+22,50+10+13,15+5,00+4,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=158,31	1	28,50+6,83+5,00+8,60+26,11*2+5,00*4+2,60*2+7,56*2+8,42*2			-1	0		
wo=165,55	1	37,78+7,56*2+37,00+10+11,00+22,50+10+13,15+5,00+4,00						

[POZYCJA]
id=4443
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0403-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[POZYCJA]
id=4427
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0402-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=4,611	4,611		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,611
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,611	#p4405*0,30*0,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,611	1	#p140*0,30*0,10						

[POZYCJA]
id=4405
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-04	
mpn=_1211	_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=153,7	153,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST-16			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=153,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	153,7	4,90*2+9,50+39,50+23,00+6,00+3,00*4+8,10+19,40+4,90+14,44+1,60+5,46				0

[PRZEDMIAR]
wo=153,7	1	4,90*2+9,50+39,50+23,00+6,00+3,00*4+8,10+19,40+4,90+14,44+1,60+5,46						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,103633		1,103632923
wm=1,103633		1,103632923
ws=1,103633		1,103632923
wo=1,103633		1,103632923

[SUMA KONTROLNA]
3F25AB6683D1C8E8146B8A74EB7F8329
