**Zał. nr 3A**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 1 zamówienia**

**DOTYCZY: WYKONANIA USŁUGI PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH SERWISOWO-DOZOROWYCH ŻURAWI HDS HIAB, URZĄDZEŃ MULTILIFT MK, PLATFORM FLATTRAK, PLATFORM HAKOWYCH , ORAZ ŻURAWI RĘCZNYCH NA POJAZDACH MECHANICZNYCH.**

**Wymaga się by wykonawca na etapie składania ofert przedstawił uprawnienia konserwatorskie do obsług wskazanych dla osoby (osób) wyznaczonych do wykonania zadania, zgodnych dla urządzeń wskazanych we wniosku urządzeń (zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego).**

**Częstotliwość przeglądów zgodnie z instrukcjami oraz wymogami technicznym dla urządzeń**

* Częstotliwość określona w formularzu cenowym jako wykonywana co 30 dni – oznacza wykonywanie usługi konserwacyjnej nie rzadziej niż co 30 dni kalendarzowych - 12 PRZEGLĄDÓW W ROKU KALENDARZOWYM
* Częstotliwość określona w formularzu cenowym jako wykonywana co 90 dni – oznacza wykonywanie usługi konserwacyjnej nie rzadziej niż co 90 dni kalendarzowych- 6 PRZEGLĄDÓW W ROKU KALENDARZOWYM
* Częstotliwość określona w formularzu cenowym jako wykonywana co 180 dni – oznacza wykonywanie usługi konserwacyjnej nie rzadziej niż co 180 dni kalendarzowych - 2 PRZEGLĄDY W ROKU KALENDARZOWYM

**W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH MOIŻE SIĘ ZDARZYĆ WYKONANIE DWÓCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH W JEDNYM MIESIĄCU KALENDARZOWYM**

* ZAKRES PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO URZĄDZEŃ OBEJMOWAĆ BĘDZIE SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I JEGO URZĄDZEŃ DODATKOWYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI:
* KONTROLA URZĄDZEŃ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRODUCENTÓW
* WYKAZ PRAC MUSI BYĆ ZGODNY Z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI URZĄDZEŃ
* SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWEGO MOCOWANIA ŻURAWI I URZĄDZEŃ DODATKOWYCH DO RAMY POJAZDÓW
* SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU HAKA, OSPRZĘTU DODATKOWEGO ŻURAWI
* SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW STALOWYCH, GIĘTKICH
* SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI ZBIORNIKÓW OLEJU
* SPRAWDZENIE DZIAŁANIA WSZYSTKICH MECHANIZMÓW ŻURAWIA
* REGULACJA ZAWORÓW
* SPRAWDZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŻURAWI I URZĄDZEŃ
* SPRAWDZENIE WSKAŹNIKÓW PIONOWOŚCI
* SPRAWDZENIE WYKRESÓW UDŹWIGU
* SPRAWDZENIE NUMERÓW WDT
* SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH
* DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA UKŁADÓW STEROWANIA I ZABEZPIECZENIA ŻURAWI
* INNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO – SERWISOWE OKREŚLONE W INSTRUKCJACH URZĄDZEŃ
* KAŻDORAZOWO PO WYKONANEJ USŁUDZE WYKONAWCA POTWIERDZA TEN FAKT W DOKUMENTACJI URZĄDZEŃ Z USTALENIEM KOLEJNEGO TERMINU WYKONANIA KONSERWACJI URZĄDZEŃ
* WYKONANIE USŁUGI ZGŁASZANE JEST BEZPOŚREDNI PRZEZ UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU POPRZEZ UMÓWIENIE TERMINU Z WYKONAWCĄ
* W PRZYPADKU NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ PODCZAS WYKONYWANIA USŁUGI WYKONAWCA ZWERYFIKUJE JĄ, A NASTĘPNIE SPORZĄDZI I PRZEŚLE DO ZAMAWIAJĄCEGO KOSZTORYS NAPRAWY
* NAPRAWA URZĄDZEŃ NIE WCHODZI W ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ POSTĘPOWANIEM

Zamawiający Wymaga by do 10 dnia każdego dnia miesiąca wykonawca przesłał pocztą elektroniczną wykaz faktur za wykonane usługi w poprzednim miesiącu.