*Załącznik nr 4*

*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*

1. *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*
2. Kosiarka bijakowa – CPV -16310000-1

**Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kosiarka bijakowa** | **spełnia/ nie spełnia** |
| 1 | Maszyna fabrycznie nowa |  |
| 2 | - szerokość robocza 2,0 m |  |
| 3 | typ zawieszenia pantograf |  |
| 4 | - położenie kosiarki względem nośnika prawe |  |
| 5 | - liczba noży min. 18 szt. |  |
| 6 | - waga młotka min 1 kg |  |
| 7 | - średnica wału roboczego min. 160 mm |  |
| 8 | - amortyzator hydrauliczno-gazowy do kompensacji gwałtownego opuszczania maszyny  |  |
| 9 | - mechaniczny bezpiecznik najazdowy  |  |
| 10 | - otwieralne klapy tylnej w celu rewizji noży  |  |
| 11 | - średnica wału kopiującego min.190 mm |  |
| 12 | - przesuw kosiarki w poziomie hydrauliczny min. 1400 mm |  |
| 13 | - wał kopiujący wsparty na 4 łożyskach |  |
| 14 | - ustawienie kąta pracy w górę 90 stopni |  |
| 15 | - ustawienie kąta pracy w dół 65 stopni |  |
| 16 | - rodzaj noży bijakowe (młotkowe)  |  |
| 17 | - waga min. 700 Kg  |  |
| 18 | - wał napędowy (WOM) |  |