***Załącznik nr 4 do Ogłoszenia***

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

**Sprzęt do oznakowania lotniska:**

**Chorągiewka lotniskowa (czarna, biała, czerwona) z masztem,** wykonana   
z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Wzór chorągiewki przedstawia rysunek zamieszczony   
w załączniku nr 1.1

**Płótno (czarne, białe)** o wym. **9 x 2 m,** wykonane z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej   
i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Sposób mocowania płótna do podłoża za pomocą śledzi aluminiowych bądź mosiężnych. Metalowe oczka mają występować na całym obwodzie płótna. Wzór płótna przedstawia rysunek zamieszczony w załączniku nr 1.2. Dopuszcza się zastosowanie oczka kaletniczego   
do montażu o wymiarach 15-16 X 25-35 mm.

**Płótno (czarne, białe)** o wym. **12 x 2 m,** wykonane z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej   
i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Sposób mocowania płótna do podłoża za pomocą śledzi aluminiowych bądź mosiężnych. Metalowe oczka mają znajdować się na całym obwodzie płótna. Wzór płótna przedstawia rysunek zamieszczony w załączniku nr 1.2 Dopuszcza się zastosowanie oczka kaletniczego   
do montażu o wymiarach 15-16 X 25-35 mm.

**Chorągiewka do oznakowania lamp krawędziowych (Calvert) z masztem   
z włókna szklanego,** wykonana z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej   
i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Wzór chorągiewki przedstawia rysunek zamieszczony w załączniku nr 1.3

**Chorągiewka do oznakowania lamp krawędziowych (Calvert) bez masztu,** wykonana   
z trwałej tkaniny flagowej, wytrzymałej i odpornej na działanie promieni słonecznych oraz warunki atmosferyczne. Wzór chorągiewki przedstawia rysunek zamieszczony w załączniku nr 1.3

Wszystkie drzewce do chorągiewek powinny być wykonane z suchego drewna, chorągiewki   
z drzewcami zapakowane w sposób zapobiegający rozwojowi grzybów i przebarwień.

Na wszystkie przedmioty zamówienia, Wykonawca winien udzielić minimum   
24 miesięcznego okresu przydatności do użytku, łącznie z okresem przechowywania liczonego od daty przyjęcia przez Odbiorcę.