**FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OPZ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS WYMAGAŃ** | | **POTWIERDZENIE** |
| **Obudowa** | Obudowa totemu musi spełniać następujące wymagania:   * Klasa szczelności obudowy – IP54 * Odporność mechaniczna – IK10 * System grzewczy oraz chłodzący sterowany programowalnym sterownikiem * Podwójne ścianki zapobiegające skraplaniu się pary wodnej wewąntrz obudowy * Aluminowa obudowa wandaloodporna * Szyba hartowana zabezpieczająca wyświetlacz o grubości 8 mm * Zabezpieczenia przepięciowe I nadprądowe | Spełnia / nie spełnia |
| **Personalizacja obudowy** | * Obudowa zewnętrzna personalizowana * Wycięcie wskazanego wzoru lub napisu * Podświetlenie wycięcia dowolnym światłem LED * Kolor obudowy do wyboru z palety RAL | Spełnia / nie spełnia |
| **Monitor** | * Przekątna 55 cali * Jasność 4000 nit * Full HD * Przystosowany do pracy ciągłej 24h * Wbudowany odtwarzacz * Obudowa zewnętrzna wandaloodporna | Producent:  Model:  Spełnia / nie spełnia |
| **System zarządzania** | * dedykowany dla monitora system zarządzania treścią * możliwość zarządzania harmonogramem wyświetlania * licencja wieczysta w pełnym zakresie funkcjonalności | Producent:  Nazwa:  Spełnia / nie spełnia |
| **Dodatkowe prace** | * Przeciągnięcie zasilania oraz kabla ethernetowego od budynku Starostwa do totemu. * Konfiguracja i szkolenie wybranych pracowników Starostwa z obsługi systemu zarządzania | Potwierdzam /  nie potwierdzam |
| **Gwarancja** | 36 miesięcy | Spełnia / nie spełnia |