|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry przedmiotu zamówienia, opis, wymiary** | **Ilość/j.m.** |
| 1. Wykończenie – ocynk. 2. 5 półek z blachy ocynkowanej. 3. Słupy nośne - kątownik perforowany. 4. Regał wyposażony w otwory montażowe. 5. Mocowanie półek system śrubowy. 6. Obciążenie na 1 półkę min 170 kg. 7. Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi podłoże przed porysowaniem. 8. Zgodność z normą PN-88/M 78321. 9. Wymiary:   wysokość 200 cm  szerokość 100 cm  głębokość 50 cm - 60 cm | 33 sztuki |
| **Wymagane Dokumenty** | |
| **Dokument** wystawiony przez producenta oferowanych regałów magazynowych określający dopuszczalne min. obciążenie półki 170 kg | |

**Przedmiot zamówienia - regał magazynowy metalowy skręcany**