|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry przedmiotu zamówienia, opis, wymiary** | **Ilość/j.m.** |
| 1. Wykończenie – ocynk.
2. 5 półek z blachy ocynkowanej.
3. Słupy nośne - kątownik perforowany.
4. Regał wyposażony w otwory montażowe.
5. Mocowanie półek system śrubowy.
6. Obciążenie na 1 półkę min 170 kg.
7. Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi podłoże przed porysowaniem.
8. Zgodność z normą PN-88/M 78321.
9. Wymiary:

wysokość 200 cm szerokość 100 cm głębokość 50 cm - 60 cm | 33 sztuki |
| **Wymagane Dokumenty** |
| **Dokument** wystawiony przez producenta oferowanych regałów magazynowych określający dopuszczalne min. obciążenie półki 170 kg  |

**Przedmiot zamówienia - regał magazynowy metalowy skręcany**