**WYKAZ NIESPRAWNOŚĆI POJAZDU SANITARNEGO IVECO 40E13WM**

* Wyciek z uszczelniacza koła pasowego wału korbowego silnika
* Niesprawna stacyjka (blokada podczas wyciągania kluczyka)
* Niesprawne ogrzewanie postojowe silnika
* Niesprawny ABS (liczne zwarcia w pompie)
* Niesprawna klimatyzacja kontenera i kabiny
* Wyciek oleju ze skrzyni biegów
* Wyciek oleju z półosi prawa strona
* Brak łączności z nadwoziem zespołu medycznego
* Przedmuchy w kolektorze wydechowym
* Nieprawidłowa geometria kół
* Niesprawna maglownica, zbyt duży opór podczas skręcania kół
* Brak możliwości regulacji hamulca ręcznego - duży opór podczas zaciągania
* Wypracowana tuleja wałka sprzęgłowego (blokowanie pedału podczas zmiany biegów
* Niesprawne ładowanie nadwozia z sieci zewnętrznej
* Niesprawna przetwornica nadwozia 24V/220V, zasilająca urządzenia medyczne
* Niesprawna instalacja elektryczna wysuwania noszy
* Skorodowana kabina, podłoga lewy przód