| **Lp.** | **Nazwa parametru:** | **Minimalne parametry techniczne:** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Przekątna ekranu** | 27" |
| 2 | **Wielkość plamki** | max 0,233 x 0,233 mm |
| 3 | **Czas reakcji matrycy** | 5 ms |
| 4 | **Rodzaj matrycy** | IPS/VA, matryca matowa |
| 5 | **Rozdzielczość ekranu** | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 6 | **Liczba wyświetlanych kolorów** | 16,7 mln |
| 7 | **Format obrazu** | 16:9 |
| 8 | **Częstotliwość odświeżania ekranu** | 75 Hz |
| 9 | **Technologia ochrony oczu** | Redukcja migotania (Flicker free)Filtr światła niebieskiego |
| 10 | **Regulacja wysokości i kąta nachylenia ekranu** | Wysokości min. 125mm Nachylenie: -5° do +20° |
| 11 | **Jasność** | 300 cd/m² |
| 12 | **Kontrast statyczny** | 1 000:1 |
| 13 | **Kąt widzenia**  | w pionie 178 stopni, w poziomie 178 stopni |
| 14 | **Regulacja** | Obrotowy ekran (PIVOT)Regulacja wysokości (Height)Regulacja kąta pochylenia (Tilt)Regulacja kąta obrotu (Swivel) |
| 15 | **Pobór mocy podczas typowej pracy** | max 30W |
| 16 | **Pobór mocy podczas spoczynku** | max 0,5W |
| 17 | **Złącza** | HDMI min. 1.4 - 1 szt.DisplayPort 1.2 - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| 18 | **Kable** | Kabel zasilającyKabel HDMI min 1,8m / Kabel DisplayPort min 1,8m |
| 19 | **Normy i certyfikaty** | CE, TCO Certified Displays (monitor musi się znajdować na liście <https://tcocertified.com/>) .EPEAT Silver – monitor musi się znajdować na liście EPEAT. |