**KOMENDA WOJEWÓDZCKA POLICJI**

**W OPOLU**



**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**GRANAT 6-HUKOWO-BLYSKOWY**

## GRANAT 6-HUKOWO-BLYSKOWY

* 1. natężenie dźwięku (w odległości ok. 1,5-2 m):

155-175 dB

* 1. efekt: 6-hukowo-błyskowy
	2. moc błysku (światłość) minimum - 1.300.000 cd
	3. w wyniku działania granatu nie mogą powstawać groźne dla zdrowia bądź życia odłamki
	4. wymiary korpusu: średnica: 40-45 mm, wysokość: 100-120 mm
	5. masa korpusu: 540-580 g
	6. zapalnik: łyżkowy ze zwłoką 1,0 ± 0,2 s (nie dopuszcza się zastosowania zawleczki typu ,,agrafkowego")
	7. znakowanie: na korpusie granatu muszą być naniesione oznaczenia pozwalające na jego identyfikacje (minimum: oznaczenie rodzaju/typu granatu, ilość efektów, zwłoka zapalnika)
	8. pakowanie: skrzynka metalowa (pojemność max. 12 szt. granat6w) 10)gwarancja na wyr6b (w opakowaniu fabrycznym): co najmniej 3 lata
1. resurs eksploatacyjny wyrobu (w opakowaniu fabrycznym): co najmniej 5 lat
2. dostawa musi zawierać:
	* instrukcję użytkowania granatu w języku polskim (1 szt./skrzynkę),
	* karty gwarancyjna w języku polskim zawieraj co najmniej: nr umowy na dostawy, dane identyfikacyjne przedmiotu umowy, dane kontaktowe gwaranta, informację na temat okresu gwarancji, ze wskazaniem daty końcowej jej trwania, informację na temat resursu eksploatacyjnego, ze wskazaniem daty końcowej jego trwania (1 szt./skrzynkę),
	* karty charakterystyki z podaniem masy netto materiału wybuchowego zawartego w 1 szt. granatu (25 szt.)

### Zapalnik wymienny

1. przeznaczenie: do użycia z granatami treningowymi (skorupami) NICO zakupionymi przez Policję do roku 2017 oraz skorupami spełniającymi wymagania określone w pkt.

4.1.1 niniejszej specyfikacji

1. natężenie dźwięku (w odległości ok. 3 m): 140-160 dB
2. efekt: 1-hukowo-blyskowy
3. zwloka: 1,5 ± 0,2 s
4. bezpiecznik: łyżkowy (nie dopuszcza się zastosowania zawleczki typu

,,agrafkowego")

1. w wyniku działania zapalnika nie mogą powstawać groźne dla zdrowia bądź życia odłamki
2. znakowanie: na zapalniku muszą być naniesione oznaczenia pozwalające na jego identyfikacje (minimum: oznaczenie rodzaju/typu)
3. gwarancja (w opakowaniu fabrycznym): co najmniej 2 lata
4. resurs eksploatacyjny (w opakowaniu fabrycznym): co najmniej 5 lat )
5. pakowanie: skrzynka metalowa lub drewniana
6. dostawa musi zawierać:
	* instrukcje użytkowania zapalnika w języku polskim (1 szt./skrzynkę),
	* karty gwarancyjna w języku polskim zawierającą co najmniej: nr umowy na dostawy, dane identyfikacyjne przedmiotu umowy, <lane kontaktowe gwaranta, informacji na temat okresu gwarancji, ze wskazaniem daty końcowej jej trwania, informacji na temat resursu eksploatacyjnego, ze wskazaniem daty końcowej jego trwania (1 szt./skrzynkę),
	* karty charakterystyki z podaniem masy netto materiału wybuchowego zawartego w 1 szt. zapalnika (25 szt.)