Konin, dnia 27.02.2025 r.

ZDP.NUD.2230.23.2025

**Zapytanie ofertowe**

**dotyczące zamówień poniżej 130.000 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zaprasza do złożenia oferty na**

***„Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości”***

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Powiat Koniński

Aleje 1 Maja 9

62-510 Konin

NIP: 665-29-06-178

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

ul. Świętojańska 20 d

62-500 Konin

Tel. 63 243 02 80, email: zdp@zdp.konin.pl

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wraz z uruchomieniem radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w ilości   
2 szt. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi oraz serwisowania dostarczonych urządzeń   
w okresie trwania gwarancji - okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego montażu radarowych wyświetlaczy prędkości oraz uruchomienia, wdrożenia i przeszkolenia wyznaczonych osób z obsługi urządzeń.

Radarowe wyświetlacze zostaną ustawione w m. Lubstówek i Grochowy.

Wymagania dotyczące radarowych wyświetlaczy prędkości:

- wyświetlacz diodowy wysokiej jakości o wymiarach max.: 950x1400 mm

- maksymalna waga urządzenia 20 kg

- obudowa aluminiowa, wandaloodporna, odporna na UV, płyta przednia antyrefleksyjna,

- jasność wyświetlacza regulowana automatycznie

- średni pobór prądu 150 mA

- wyświetlacz powinien być dobrze widoczny dla kierowcy nawet w najbardziej nasłonecznionych warunkach

- łączna ilość kolorów LED - minimum 2

- wyświetlanie prędkości dozwolonej w kolorze zielonym, wysokość cyfr minimum 360 mm

- zasilanie solarne - panel fotowoltaiczny minimum 140W, akumulator minimum 45 Ah

- metoda komunikacji z urządzeniem – wi-fi - możliwość obsługi zarówno z komputera jak i smartfona

- możliwość zainstalowania karty SIM w urządzeniu i zdalne zaczytywanie parametrów pracy urządzenia

- zasięg działania radaru do 300 m – regulowany

- pomiar temperatury i automatyczny komunikat „UWAGA ŚLISKO”,

Wymagania dotyczące zasilania solarnego:

- panel fotowoltaiczny minimum 140 W

- akumulator minimum 45 Ah

- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Dane wyświetlacza:

- wysokość cyfr prędkości – do 360 mm

- wysokość napisu „ZWOLNIJ” , „DZIĘKUJĘ” – do 320 mm

- widoczność cyfry prędkości – do 220 m

Wymagania dotyczące konstrukcji:

- średnica słupa minimum 85 mm

- ścianka słupa minimum 3 mm

- słup ocynkowany

- wysokość konstrukcji winna umożliwić zainstalowanie tablicy radarowej co najmniej 2,7 m ponad poziomem jezdni

- słup betonowany w ziemi lub instalowany na prefabrykowanym fundamencie

**3.Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

3.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności,

3.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

**4. Termin realizacji:**

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2025 r.

**5. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 06.03.2025 r. do godz. 7:00**

5.1. Do oferty tj. załącznik nr 1 należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO (zał. Nr 2)

5.2. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) lub przesłać zeskanowaną ofertę.

5.3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

5.4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

5.5. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

5.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

**6. Kryterium wyboru oferty:**

Jedynym kryterium **oceny ofert** (o znaczeniu równym 100%) jest **cena** (brutto). **Oferta   
z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza**.

**7. Ogłoszenie wyników:**

7.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

7.2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym za pośrednictwem platformy zakupowej.

**8. Uwagi:**

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8.2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odrzucenia oferty Wykonawcy, który wykonał wcześniej, lub realizuje na rzecz ZDP w Koninie inne zamówienie publiczne   
w sposób nienależyty, w szczególności z istotnymi wadami lub zwłoką w terminowym wykonaniu zobowiązań umownych.

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

tel. 63 243 02 80 w. 22

[p.dworzynska@zdp.konin.pl](mailto:arkadiusz.janczak@zdp.konin.pl)

Załączniki:

* Załącznik nr 1 – oferta
* Załącznik nr 2 – Klauzula RODO
* Załącznik nr 3 - Projekt umowy

…………………………

Zatwierdził: