URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

### P- 78/VIII/24

WPI.7013.2.2024.AW Świdnica, dn. 13.08.2024 r.

/17

**- Wszyscy Wykonawcy -**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 14**

*Dotyczy: postępowania nr P-78/VIII/24 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”*

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1.:**

Na rzucie piwnic i rzucie parteru przy budynku widać zaznaczone wokół budynku studzienki piwniczne 4 z jednej strony i 4 z drugiej strony. Projekt nie opisuje żadnych prac związanych z tymi elementami podobnie jak przedmiar. Czy te elementy nie podlegają remontowy?

**Odpowiedź:**

W związku z pracami termomodernizacyjnymi przy ścianie zewnętrznej budynku, wymagany jest remont 8 studzienek - ścianek i pokrycia – kraty.

**Pytanie nr 2.:**

Prosimy o podanie grubości wełny mineralnej na dachu budynku basenu. W opisie do projektu podaje się grubość 25 cm na przekroju 20 cm, w przedmiarze 18 cm.

**Odpowiedź:**

W przypadku stropodachu wentylowanego - granulat – gr 20cm.

W przypadku stropodachu nie wentylowanego – zastosować wełnę mineralną dachową - gr 25cm.

**Pytanie nr 3.:**

Prosimy o podanie grubości docieplenia granulatem z wełny mineralnej na budynku sali gimnastycznej. Projekt podaje 20 cm w przedmiarze 18 cm.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć grubość 20cm (granulatu) na budynku sali gimnastycznej.

**Pytanie nr 4.:**

Prosimy o potwierdzenie, że grubość docieplenia elewacji to 15 cm. W projekcie nie podaje się tej wielkości.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć grubość - 15cm (wełna mineralna fasadowa).

**Pytanie nr 5.:**

W projekcie podaje się, że należy przewidzieć rozbiórki istniejącego pokrycia papowego. Na przekroju przekreślono te prace a w przedmiarach nie ma robót rozbiórkowych w tym elemencie. Prosimy o wyjaśnienie czy należy rozebrać istniejące pokrycie dachu.

**Odpowiedź:**

Pokrycie stropodachu wentylowanego - papa na istniejące pokrycie (NRO). Pokrycie stropodachu niewentylowanego – rozbiórka istniejącego pokrycia i ułożenie nowego pokrycia papowego NRO).

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus