**Malowanie wnętrz w budynku Sprężarkowni, demontaż pomieszczenia technicznego, zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomieszczenia socjalnego – Heidelberg Materials, Stacja Przesypowa Cementu – Nowogród Bobrzański**

Lokalizacja: Heidelberg Materials, SPC Nowogród Bobrzański, ul. Budowlańców 2, 66-010 Nowogród Bobrzański,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375

Termin wykonania prac: do 30 maj 2025

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Budynek sprężarkowni;   Orientacyjne wymiary pomieszczenia:  12,75 x 7,50 m, h = 5 m   * Pomalowanie lamperii w kolorze szarym na wysokość 1,5m (RAL 7035) * Pomalowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały * Uzupełnienie ubytków w ścianach * Wymiana desek oraz blach w kanałach technologicznych * Zamurowanie drzwi zewnętrznych wraz z obróbkami wewnętrznymi i zewnętrznymi (zaznaczone na szaro) * Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED * Zaślepienie okna (zaznaczone na różowo) wraz ze wszystkimi obróbkami * Odświeżenie pomieszczenia technicznego w budynku sprężarkowni (zaznaczone na brązowo) * Odświeżenie drzwi wewnętrznych, ościeżnicy, na kolor szary |  |
| 1. „Dobudówka”   Orientacyjne wymiary pomieszczenia:  2,5 x 3,0 m,   * Demontaż pomieszczenia technicznego znajdującego się przed sprężarkownią * Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku sprężarkowni po zdemontowanym budynku (ocieplenie, siatka, klej, tynk elewacyjny itd.) * Wykonanie podłoża po zdemontowanym pomieszczeniu technicznym |  |
| 1. Pomieszczenie socjalne   • Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian oraz wykonanie opaski przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych budynku o przybliżonych wymiarach 5,5x11x5 m |  |
| Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.  Godziny pracy SPC: pon.-pt., godz. 7-15;  Szczegółowy harmonogram prac należy ustalić z Kierownikiem SPC.  Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) oraz omówienie wykonywanych prac z Kierownikiem SPC.  Powstałe podczas remontu odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz – po stronie Wykonawcy. |