**Załącznik nr 1C do SWZ - Pakiet nr 3**

**(złożyć z ofertą, brak złożenia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 pkt 5 ustawy pzp, z uwagi na konieczność podania cen jednostkowych, których suma stanowi całkowitą cenę brutto zamówienia, dokument nie podlega uzupełnieniu)**

**PAKIET NR 3**

**(WADIUM: 3000 zł)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość/ j.m** | **Cena jedn. netto** | **Cena jedn. brutto** | **Stawka podatku VAT (w %)** | **Wartość netto zamówienia** | **Wartość brutto zamówienia** |
| **1.** | **Drukarka biurowa A4– monochromatyczna** | **21 szt.** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Drukarka biurowa A4– kolorowa** | **2 szt.** |  |  |  |  |  |
| **3..** | **Urządzenie wielofunkcyjne A4 – monochromatyczna –**  | **13 szt.** |  |  |  |  |  |
|  **4.** | **Urządzenie wielofunkcyjne A4 – kolorowa** | **5 szt.** |  |  |  |  |  |
| **5.**  | **Urządzenie wielofunkcyjne A3/ A4– kolorowa** | **2 szt** |  |  |  |  |  |
| **6.**  | Drukarka termiczna kodów kreskowych  | **5 szt** |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  | **Całkowita cena brutto:……………………………….** |

**Tabela nr 1 : formularz asortymentowo – cenowy**

**Kwota ……………. zł netto**

**Słownie: ………………………..**

**Stawka podatku VAT ……….. %**

**Całkowita Cena ……………… zł brutto**

**Słownie:………………………….**

**\*Całkowita cena brutto musi być zgodna z formularzem ofertowym**

**Kryteria dla pakietu nr 3 (podać na formularzu ofertowym)**

Całkowita cena brutto 60 pkt

Okres gwarancji 30 pkt

Min: 12 miesiące – 0 pkt

Max 24 miesięcy - 30 pkt

Termin dostawy 10 pkt

Do 15 dni\* – 10 pkt

Do 30 dni\* – 15 pkt

- od dnia zawarcia umowy

\*Chodzi o dni kalendarzowe

**Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach poza cenowych kryteriów oceny ofert: okres udzielonej gwarancji oraz termin dostawy)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Kryteria ocenianie** | **Punktacja**  | **Wartość oferowana przez Wykonawcę**  |
| **1.** | **Okres udzielanej gwarancji** Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Podanie krótszego okresu gwarancji spowoduję odrzucenie oferty. Nie podanie żadnego okresu gwarancji oznacza, że Wykonawca zaoferował min okres gwarancji. Ponadto, Zamawiający przyjmuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi: 24 miesięcy tj.: zaoferowanie większej ilości miesięcy nie będzie skutkowała uzyskaniem dodatkowych punktów, okres taki będzie traktowany przy obliczaniu wartość punktowej jako 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że na przedmiot zamówienia będzie obowiązywał okres gwarancji podany w ofercie. Ilość przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. | **Do 12 miesięcy – 0 pkt** **Do 24 miesięcy 20 pkt****Punktacja będzie wyliczona wg wzoru**  **termin gwarancji (oferty badanej) x kryterium (20)****Ptg = ------------------------------------------------------------** **najdłuższy (zaoferowany) termin gwarancji** | **Udzielamy ……..miesięcznej bezwarunkowej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia**  |
| **2.** | **Termin dostawy** Zamawiający wymaga podania terminu dostawy w dniach, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni . Podanie dłuższego terminu dostawy spowoduję odrzucenie oferty. Nie podanie żadnego terminu dostawy oznacza, że Wykonawca zaoferował min termin dostawy Ponadto, Zamawiający przyjmuje, że najkrótszy termin dostawy wynosi do 30 tj.: zaoferowanie krótszego terminu dostawy nie będzie skutkować uzyskaniem dodatkowych punktów, termin ten będzie traktowany jako „do 30 dni” , z zastrzeżeniem, że na przedmiot zamówienia będzie obowiązywał okres gwarancji podany w ofercie. Ilość przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. | **Do 30 dni – 20 pkt****Do 45 dni – 10 pkt** **Do 60 dni – 0 pkt** | **Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego w terminie do … dni od dnia podpisania umowy**  |

**Wymagania ogólne dotyczące zamawianych urządzeń. – PAKIET NR 3**

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe nie **starsze niż z roku 2023.**
2. W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
4. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
5. Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.
6. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych
8. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich.
9. Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz być dopuszczone do obrotu (posiadać znakowanie CE produktu)
10. Wszystkie urządzenia, jeśli nie podano inaczej, muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz.
11. Zamawiający może zażądać przed dostawą dokumentu zawierającego listę numerów seryjnych dostarczanego sprzętu w celu weryfikacji spełnienia warunków gwarancyjnych

|  |
| --- |
| Drukarka biurowa A4– monochromatyczna – szt. 21 |
| **Nazwa producenta:** | **……………………………. (wypełnić)**  |
| **Typ produktu, model:** | **………………………….. (wypełnić)**  |
|  **Rok produkcji** | **…………………………….(wypełnić)**  |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rodzaj druku | Monochromatyczny |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Format wydruku | A4 |
| Prędkość druku | 45 stron A4 na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 5,5 sekund |
| Obciążalność miesięczna | 150 000 stron A4 w miesiącu. |
| Pamięć RAM zainstalowana | 512 MB  |
| Emulacje | PCL 6, PCL 5e, PostScript3 |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Wyświetlacz | LCD oraz klawiatura alfanumeryczna |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/8/10 |
| Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80 g/m2 każdy (łącznie 1000 arkuszy A4 80 g/m2).1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m2. |
| Odbiornik papieru | Na min. 250 arkuszy A4 80 g/m2 |
| Technologia | Rozdzielność bębna i tonera |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Procesor | Min. 1000 MHz |
| Obsługiwana gramatura | Min. 60 – 220 g/m2 |
| Waga | Max. 15 kg |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6 000 wydruków. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków. Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 300 000 wydruków. |
| Materiały eksploatacyjne | Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek. |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Max. 390 x 420 x 310 mm |
| Poziom hałasu podczas drukowania | Max. 55 dB |
| Pobór mocy podczas drukowania | Max. 610 W |

|  |
| --- |
| Drukarka biurowa A4– kolorowa – szt. 2 |
| **Nazwa producenta:** | **……………………………. (wypełnić)** |
|  **Typ produktu, model:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji**  | **…………………………….(wypełnić)** |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rodzaj druku | Kolorowy |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Format wydruku | A4 |
| Prędkość druku | 45 stron A4/minutę  |
| Obciążalność miesięczna | 100 000 stron A4 w miesiącu. |
| Pamięć RAM zainstalowana | 1024 MB |
| Emulacje | PCL 6, PCL 5c, PostScript3  |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet  |
| Podajniki papieru | Max. 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4,Max. 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4. |
| Odbiornik papieru | Minimum 500 kartek |
| Gramatura | 60-220 g/m2 |
| Pobór mocy w czasie drukowanie | Max. 595 W |
| Wymiary szer. x gł. x wys. | Max. 395 x 535 x 460 mm |
| Procesor | Min. 1 GHz |
| Technologia | Rozdzielność bębna i tonera |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Toner startowy na min. 8000 wydruków czarnych oraz tonery startowe na min. 6000 wydruków cyan, magenta i yellow. Dodatkowo drukarka powinna obsługiwać tonery normalne o wydajności min. 18000 wydruków czarnych oraz min. 12000 wydruków kolorowych.Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 200 000 wydruków. |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |

|  |
| --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne A4 – monochromatyczna – szt. 13 |
| **Nazwa producenta:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | **…………………………….(wypełnić)** |
| **LP** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 1 | Technologia druku | technologia laserowa |
| 2 | Funkcje standardowe | kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, faks |
| 3 | Format oryginału | A4 |
| 4 | Format kopii | A4, A5 i A6 |
| 5 | Prędkość druku | Min. 45 stron A4/min. |
| 6 | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | Min. 600 x 600 dpi i 1200 x 1200 dpi  |
| 7 | Czas wydruku pierwszej strony | Maks. 6 sek.  |
| 8 | Czas nagrzewania | Maks. 20 sek.  |
| 9 | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |
| 10 | Pamięć RAM | min. 1 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB) |
| 11 | Procesor | 1,4 GHz |
|  | Zoom | 25-400%  |
| 12 | Panel operatora | wyposażony co najmniej w wyświetlacz LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |
| 13 | Dupleks | automatyczny, w standardzie |
| 14 | Podajnik dokumentów | automatyczny, dwustronny, na min. 75 ark. (80 g/m2), w standardzie  |
| 15 | Podajniki papieru | min. 1 kaseta na 500 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-120 g/m2 ;taca uniwersalna na min. 100 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-220 g/m2 |
| 16 | Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| 17 | Emulacje | PCL 6, PostScript 3 |
| 18 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, dla karty pamięci typu SD/SDHC |
| 19 | Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe  |
| 20 | Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN (lokalnie i sieciowo), skanowanie WSD, do pamięci przenośnej USB |
| 21 | Obsługiwane rozdzielczości skanowania | Min. 300 dpi i 600 dpi  |
| 22 | Prędkość skanowania | W trybie mono: min. 60 obrazów/min. (A4, 300 dpi, jednostronnie), W trybie kolorowym: min. 40 obrazów/ min. (A4, 300 dpi, jednostronnie) |
| 23 | Typy plików | PDF, PDF kompresowany, PDF szyfrowany, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS |
| 24 | Funkcja faksu | Wymagany wewnętrzny, zintegrowany faks analogowy zapewniający wysyłanie i odbiór dokumentów papierowych przy pomocy linii telefonicznej |
| 25 | Możliwość rozbudowy | Podajniki papieru o pojemności łącznej min. 2000 ark. formatu A4, 80 g/m2;Karta sieciowa Wireless LAN (2,4 i 5 GHz)Dysk HDD lub SSD o pojemności min. 500 GB |
| 26 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | **Tonery** - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 6 000 stron A4 przy pokryciu. **Bębny** – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 300 000 stron A4. |

|  |
| --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne A4 – kolorowa – szt. 5 |
| **Nazwa producenta:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | **…………………………… (wypełnić)** |
| **LP** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 1 | Funkcje standardowe | kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, możliwość instalacji w urządzeniu dodatkowych aplikacji |
| 2 | Technologia druku | laserowa czterobębnowa |
| 3 | Format oryginału | A4 |
| 4 | Format kopii | A4-A6 |
| 5 | Prędkość druku | Min. 35/35 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę.  |
| 6 | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600x600 dpi, 1200x1200 dpi  |
| 7 | Czas wydruku pierwszej strony kolorowej | maks. 7 sek. |
| 8 | Czas nagrzewania | maks. 30 sek. od włączenia zasilania |
| 9 | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |
| 10 | Pamięć RAM | min. 1,5 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB) |
| 11 | Zoom | 25-400%  |
| 12 | Panel operatora | Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD (min. 7-calowy), opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim, panel z płynnie regulowanym nachyleniem  |
| 13 | Dupleks | w standardzie |
| 14 | Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny jednoprzebiegowy na min. 100 ark.  |
| 15 | Podajniki papieru | min. 1 kaseta na 250 ark. A5-A4, 60-160 g/m2;min. 1 taca uniwersalna na 100 ark. A6-A4, 60-220 g/m2; |
| 16 | Taca odbiorcza | min. 250 arkuszy (A4, 80 g/m2), wyposażona w czujnik przepełnienia  |
| 17 | Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| 18 | Emulacje | PCL 6, PostScript 3 |
| 19 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo pamięci typu SD/SDHC®;  |
| 20 | Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe  |
| 21 | Funkcje skanowania | Standardowo: skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN sieciowy, WSD, do pamięci przenośnej USB; **Opcjonalnie**: skanowanie do skrzynek użytkowników na dysku HDD lub SSD |
| 22 | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi  |
| 23 | Prędkość skanowania kolorowego | min. 40 obr./min., (300 dpi/A4) |
| 24 | Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF skompresowany, JPEG, TIFF, XPS, Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |
| 25 | Wymagania dodatkowe | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia |
| 26 | Możliwość rozbudowy | * Podajniki papieru o pojemności łącznej min. 1500 arkuszy formatu A4, 80 g/m2;
* Interfejs Direct WiFi
* Dysk HDD lub SSD o pojemności min. 500 GB
 |
| 27 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Toner - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 2 000 stron kolorowych A4. Bęben - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4  |

|  |
| --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne A3/ A4– kolorowa – szt. 2 |
| **Nazwa producenta:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji**  | **……………………………. (wypełnić)** |
| **LP** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 1 | Technologia druku | technologia laserowa, czterobębnowa  |
| 2 | Format oryginału i kopii | A6-A3 |
| 3 | Prędkość drukowania | Min. 25 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie) |
| 4 | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi |
| 5 | Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej maks. 10 sek., czarno-białej maks. 7 sek. |
| 6 | Czas nagrzewania | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |
| 7 | Kopiowanie wielokrotne | od 1 do 9999 kopii |
| 8 | Pamięć RAM | min. 4 GB |
| 19 | Dysk SSD lub HDD  | min. 32 GB |
| 10 | Zoom | 25-400%  |
| 11 | Panel operatora | Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta nachylenia.  |
| 12 | Dupleks | automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2 |
| 13 | Podajnik dokumentów | Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 320 ark. (A4, 80 g/m2) |
| 14 | Podajniki papieru | * podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-300 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3);
* taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2
 |
| 15 | Odbiór wydruków i kopii | Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) |
| 16 | Podstawa mobilna | Dedykowana, metalowa podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia. |
| 17 | Język opisu strony | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |
| 18 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |
| 19 | Funkcje skanowania | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów |
| 20 | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi  |
| 21 | Prędkość skanowania kolorowego | min. 80 str. / min. (A4, 300 dpi) |
| 22 | Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS,Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |
| 23 | Wymagania dodatkowe |  |
| 24 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem) | **Tonery:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu)**Bębny:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| 25 | Możliwość rozbudowy | * Dodatkowe podajniki papieru o pojemności łącznej wynoszącej min. 6000 ark. (A4, 80 g/m2)
* Standardowy faks klasy Super G3
* Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m2),
 |

|  |
| --- |
| Drukarka termiczna kodów kreskowych – szt. 5 |
| **Nazwa producenta:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | **……………………………. (wypełnić)** |
| 1 | Rodzaj druku | Termiczny |
| 2 | **Rozdzielczość drukowania** | Min. 203 Dpi |
| 3 | **Prędkość drukowania** | Min.152 mm/na sekundę |
| 4 | **szerokość druku** | Max. 104 mm |
| 5 | **długość druku** | Max. 991 mm |
| 6 | **szerokość etykiety** | Min.15 mm |
| 7 | **szerokość etykiety** | Max.108 mm |
| 8 | **długość etykiety** | Min. 6,4 mm |
| 9 | **długość etykiety** | Max. 991 mm |
| 10 | **Średnica zew. rolki etykiet** | Max. 127 mm |
| 11 | **Średnica wew. rolki etykiet** | Max. 25 mm |
| 12 | **Grubość etykiety** | 0,08 mm (min.), 0,19 mm (maks.) |
| 13 | Połączenie | USB/Ethernet |
| 14 | **Typy nośników** | Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę |
| 15 | Pamięć | Min. 512 MB Flash, Min. 256 MB SDRAM |
| 16 | **Obsługiwane kody** | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |

**Pozostałe warunki realizacji, w tym warunki gwarancji określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ**

**Wykonawcę oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ**

**Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie gotowy do uruchomienia i korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.**