**Konserwacja płaszczy silosów – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Międzyrzecz**

Lokalizacja: Heidelberg Materials, SPC Międzyrzecz, ul. Fabryczna 3, 66-300 Międzyrzecz,

 Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Dariusz Janicki, Kierownik SPC, tel. 693 134 079;

Termin wykonania prac: do 31 sierpnia 2025;

Zakres prac:

Wykonanie konserwacji płaszczy silosów wraz z lejami i dachami:

* 8 silosów ZS 360 T;

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres konserwacji obejmuje:* oczyszczenie silosów z luźnych powłok i resztek materiałów (czyszczenie ręczne),
* inspekcje techniczną wraz z ewntualnymi naprawami,
* ochronę antykorozyjną: klasa C4, okres trwałości M (10 lat);

Kolor nowej powłoki: RAL 6037; |   |
| UWAGI: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.Godziny pracy SPC: pon.-pt., godz. 7-15; Szczegółowy harmonogram prac należy ustalić z Kierownikiem SPC.Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) oraz omówienie wykonywanych prac z Kierownikiem SPC.Powstałe podczas remontu odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz |