Załącznik nr 1 do Umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie usługi wycinki drzew wynikających z decyzji administracyjnych.**

Przedmiot zamówienia obejmuje **wycinkę drzew** zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, **wraz z frezowani pni** na terenie kompleksu nieruchomości wojskowych 1317 zlokalizowanym w m. Elbląg przy ul. Kwiatkowskiego 11.

***TABELA DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO WYCINKI***

| **ADRES** | **DECYZJA** | **NAZWA GATUNKU DRZEWA** | **ILOŚĆ** | **OBWÓD PNIA DRZEWA mierzony na wysokości 130 cm [cm]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ul. Kwiatkowskiego 11 82-300 Elbląg   dz. 20/11, obręb 2** | DGMiOŚ-RNWiOŚ.6131.164.2024.BN z dnia 07.10.2024 r. | brzoza brodawkowata | 1 szt. | 115 cm |
| modrzew europejski | 2 szt. | 81 cm, 148 cm |
| świerk pospolity | 4 szt. | 54 cm, 57 cm, 66 cm, 103 cm, |
| dąb czerwony | 3 szt. | 124 cm, 134 cm, 139 cm |

**OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie i potencjał techniczny do prawidłowego i terminowego (do dnia 28.02.2025 r.) wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi z należytą starannością, zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew (Tabela drzew przewidzianych do wycinki), bez szkody dla sąsiedniego drzewostanu, obiektów budowlanych, instalacji itp.

W razie konieczności należy wykonać ścinkę sekcyjną z ukierunkowaniem upadku obcinanych gałęzi, konarów lub części pnia lub z opuszczaniem tych elementów na linach.

1. Drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do **pocięcia wyciętego drewna na mniejsze bele, załadunku, przewiezienia własnym transportem oraz rozładunku** we wskazane przez Zamawiającego miejsce – magazyn   
   SOI Elbląg przy ul. Kwiatkowskiego 15.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania **frezowania pni** pozostałych po ścięciu na głębokość ok. 15 cm poniżej poziomu gruntu oraz uzupełnienia ewentualnych ubytków ziemi powstałych po frezowaniu pni drzew wraz z wyrównaniem powierzchni.
3. Wykonawca zobowiązany jest do **uprzątnięcia miejsca wycinki** z gałęzi oraz powstałych odpadów a także ich wywiezienia własnym transportem poza teren jednostki.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru usługi stanowiącego oświadczenie, że wykonane usługi spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich niezgodności, ujętych w protokole odbioru usługi, w terminie   
   14 dni kalendarzowych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania porządku na placu robót oraz ich właściwego oznakowania i zabezpieczenia z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac wobec Zamawiającego lub osób trzecich.
8. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U.  
   z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.).
9. Wykonawca będący wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia  
   14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) zobowiązany jest do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC:

**Kontrola robót w zakresie wycinki i frezowania polega na sprawdzeniu:**

* terenu w miejscach wycinki, czy nie powstały uszkodzenia w istniejących elementach zagospodarowania terenu, drzew i krzewów przeznaczonych do zachowania,
* czy zostały usunięte zrębki po frezowaniu karp,
* porządku w miejscu prowadzonych wycinek po wywiezieniu i zrębkowaniu materiału drzewnego.