|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 18 września 2024 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.44.L.24.2024 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: **DOSTAWĘ AKTYWNYCH TAKTYCZNYCH OCHRONNIKÓW SŁUCHU DO WSPÓŁPRACY Z RADIOTELEFONEM MOTOROLA** (postępowanie 44/L/24):

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie  
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2024, poz. 1320*) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytania:**

**Pytanie 1**

Odnośnie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zestawu nr 1 i Zestawu nr 2,   
w przypadku gdy ochronniki słuchu posiadają pałąk nagłowny fabrycznie zaprojektowany i wykonany w taki sposób, że nie wymaga stosowania wymiennej okładziny, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w takim przypadku wymienna okładzina pałąka nagłownego nie była dostarczana?

**Pytanie 2**

Odnośnie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zwracamy się z prośbą o interpretację poniższych minimalnych parametrów i wymagań technicznych:

1. Wymagania ogólne dla Zestawu nr 1 i Zestawu nr 2

e) ochronnik słuchu wyposażony w dynamiczny, wodoszczelny mikrofon komunikacyjny o stopniu ochrony IP67;

j) czas pracy ciągłej na bateriach alkalicznych lub akumulatorach 48 godzin;

o) SNR 27 dB;

2. Wymagania dla Adaptera z Zestawu nr 2

g) czas pracy ciągłej na bateriach alkalicznych lub akumulatorach 24 godziny;

m) czas pracy bezprzewodowego modułu sterującego adapterem 1500 godzin z możliwością wymiany baterii;

Czy w przypadku podanych wymagań Zamawiający ma na myśli odpowiednio:

1. Wymagania ogólne dla Zestawu nr 1 i Zestawu nr 2

e) ochronnik słuchu wyposażony w dynamiczny, wodoszczelny mikrofon komunikacyjny o stopniu ochrony minimum IP67;

j) czas pracy ciągłej na bateriach alkalicznych lub akumulatorach minimum 48 godzin;

o) SNR minimum 27 dB;

2. Wymagania dla Adaptera z Zestawu nr 2

g) czas pracy ciągłej na bateriach alkalicznych lub akumulatorach minimum 24 godziny;

m) czas pracy bezprzewodowego modułu sterującego adapterem minimum 1500 godzin   
z możliwością wymiany baterii;

**Odpowiedzi:**

Ad. 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) dla zestawu nr 1 i zastawu nr 2 poprzez dodanie w pkt. 3 lit. c) zapisu:

*„W przypadku zaoferowania ochronnika słuchu posiadającego pałąk nagłowny fabrycznie zaprojektowany i wykonany w taki sposób, iż nie wymaga on zastosowania wymiennej okładziny, Zamawiający nie wymaga dostarczenia wymiennej okładziny pałąka.”*

Ad. 2. Tak, Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) dla zestawu nr 1 i zestawu nr 2 określił **minimalne parametry i wymagania techniczne**, jakie powinny spełniać zaoferowane aktywne ochronniki słuchu.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*