
***Załącznik nr 4.3 do Ogłoszenia***

**Chorągiewki stosowane do oznakowania lamp krawędziowych**

****

* chorągiewki dwustronne z trwałej tkaniny flagowej,
* pasy równej szerokości, górny i dolny pas w kolorze czerwonym, środkowy srebrny   
  z materiału odblaskowego,
* całkowita wysokość masztu – 60 cm,
* maszt z włókna szklanego o średnicy 8 mm.