***Załącznik nr 1 do SWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Znak postępowania: 2232.7.2024.MB**

**Część I.**

**1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **Ilość (szt.)** |
| Nabój specjalny kal. 40 mm | | 1 410 szt. |
| **Nabój pistoletowy kal. 40 mm** | | | |
| Kaliber | 40 x 46 mm | | |
| Masa pocisku | 32 gr | | |
| Masa łuski | 77 gr | | |
| Długość całkowita | 99 mm | | |
| Prędkość początkowa | 85 m/s | | |
| zasięg | 1-50 m | | |
| Energia kinetyczna | 116 J | | |
| Materiał naboju | Polimer | | |
| Skład pocisku | Pianka i sabot z poliwęglanu | | |
| Masa netto | Max 150 mg | | |
| Gwarancja minimalna | 2 lata gwarancji - liczone od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-rodzajowego | | |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2024 | | |

**2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **Ilość (szt.)** |
| Nabój miotający 9 x 17 mm do elaboracji | | 36 400 szt. |
| **Nabój miotający 9 x 17 mm do elaboracji kal 40x 46 SIR** | | | |
| Kaliber | 9 x 17 mm | | |
| Przeznaczenie | Amunicja miotająca do nb 40 x 46 mm SIR | | |
| Materiał łuski | Mosiądz | | |
| Produkt kompatybilny | Z amunicja kinetyczną 40 x 46 mm SIR | | |
| Gwarancja minimalna | 2 lata gwarancji - liczone od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-rodzajowego | | |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2024 | | |

**3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **Ilość (szt.)** |
| **Prasa do elaboracji** | | 7 szt. |
| **Urządzenie przeznaczone do elaborowania nabojów na potrzeby zajęć szkoleniowych** | | | |
| Waga | 3035 g | | |
| Długość | 250 mm | | |
| Szerokość | 80 mm | | |
| Wysokość | 265,5 mm | | |
| Materiał | aluminium | | |
| Pakowanie | Indywidualne opakowanie transportowe | | |
| Gwarancja | 24 miesiące | | |

**Część II.**

**1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **Ilość (szt.)** |
| Kartridż bojowy 25 FT | | 35 szt. |
| **Kartridż bojowy do paralizatora Taser X2** | | | |
| Zasięg | 7,60 | | |
| Długość | 7,04 cm | | |
| Szerokość | 1,27 cm | | |
| Wysokość | 5,46 cm | | |
| Ciężar | 45 g | | |
| Cechy | Kartridż ma posiadać:  - sondy miotane sprężonym azotem oraz przewody, przekazujące impuls obezwładniający do celu.  - indywidualny numer seryjny umieszczony na zewnętrznej obudowie | | |

**2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | **Ilość (szt.)** |
| Kartridż szkoleniowy 25 FT | | 65 szt. |
| **Kartridż szkoleniowy do paralizatora Taser X2, wielokrotnego użytku** | | | |
| Cechy | - Opracowany z myślą o wstępnym szkoleniu użytkowników  - nie posiada wystrzeliwanych sond  - wielokrotnego użytku  - umożliwia prowadzenie nauki celowania i obsługi portów TASER X2 | | |

2. **Miejsce dostawy:** Magazyn Okręgowy Uzbrojenia w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce, adres: 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 1, woj. mazowieckie.

3. **Transport do miejsca dostawy**: własny Wykonawcy.

4. **Koszty transportu** do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o terminie dostawy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnej Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez OISW w Warszawie, która zostanie wskazana przy podpisywaniu umowy.

6. Upoważniony do odbioru z ramienia odbiorcy: osoba upoważniona do odbioru przedmiotu umowy wskaże Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie.

7. **Sposób rozliczenia**: przelew

8. **Termin płatności**: 30 dni