Zał. nr 3C

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 3**

 **Wymaga się by wykonawca na etapie składania ofert przedstawił uprawnienia konserwatorskie do obsług wskazanych dla osoby (osób) wyznaczonych do wykonania zadania, zgodnych dla urządzeń wskazanych we wniosku urządzeń (zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego).**

**DOTYCZY:**

**Przegląd konserwacyjno-serwisowy wraz z wymianą oleju w podnośnikach raz w roku oraz asysta przy corocznym badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego w podnośnikach 4-ro kolumnowych**

podnośnik 4 kolumnowy

ST10885 FRA STERTIL (WDT6-71-16260)

UN261806, UN26261807, UN261808,UN261809,

Miejsce wykonywania przeglądu: **SZCZECIN Al. Wojska polskiego 250**

Termin wykonywania przeglądu;

marzec 2025 (dokładny termin zostanie określony telefonicznie i mailowo po otrzymaniu terminu z Urzędu Dozoru Technicznego)

podnośnik 4 kolumnowy

ST1082 (WDT6-71-15388)

UN233902,UN233903,UN233904,UN233905

Miejsce wykonywania przeglądu: **STARGARD al. Żołnierza 37**

Termin wykonywania przeglądu;

marzec 2025 (dokładny termin zostanie określony telefonicznie i mailowo po otrzymaniu terminu z Urzędu Dozoru Technicznego)

podnośnik 4 kolumnowy

ST1082 (WDT6-71-15389)

UN236027,UN236028,UN236029,UN236030

Miejsce wykonywania przeglądu: **STARGARD al. Żołnierza 37**

Termin wykonywania przeglądu;

marzec 2025 ( dokładny termin zostanie określony telefonicznie i mailowo po otrzymaniu terminu z Urzędu Dozoru Technicznego)

**DOTYCZY:**

Przegląd konserwacyjno-serwisowy raz w roku oraz asysta przy corocznym badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego w podnośnikach 4-ro kolumnowych

podnośnik 4 kolumnowy

ST1082FWF (WDT 6-71-14134)

TM163934, TM163935,TM163936, TM163937

Miejsce wykonywania przeglądu: **SZCZECIN Al. Wojska polskiego 250**

Termin wykonywania przeglądu;

marzec 2025 ( dokładny termin zostanie określony telefonicznie i mailowo po otrzymaniu terminu z Urzędu Dozoru Technicznego)

podnośnik 4 kolumnowy

ST1082FWF (WDT 6-71-113704)

TM173154,TM173155,TM173156,TM173157

Miejsce wykonywania przeglądu: **STARGARD al. Żołnierza 37**

Termin wykonywania przeglądu;

marzec 2025 ( dokładny termin zostanie określony telefonicznie i mailowo po otrzymaniu terminu z Urzędu Dozoru Technicznego)

podnośnik 4 kolumnowy

ST1082VFRF STERTIL (WDT6-71-14244)

TM195056,TM195057,TM195058,TM195059

Miejsce wykonywania przeglądu: **SZCZECIN ul. Metalowa 39**

Termin wykonywania przeglądu;

marzec 2025 ( dokładny termin zostanie określony telefonicznie i mailowo po otrzymaniu terminu z Urzędu Dozoru Technicznego)

**ZAKRES OCENY STANU TECHNICZNEGO (PRZEGLĄD ROCZNY)**

**ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PODNOŚNIKA**

1.      **Kontrola mechanizmu wyłącznika awaryjnego**

2.      **Kontrola i regulacja zatrzasku zabezpieczającego**

3.      **Kontrola pod kątem wycieków z cylindrów**

4.      **Kontrola pod kątem przecieków systemu hydraulicznego**

5.      **Kontrola poziomu oleju**

6.      **Ewentualne uzupełnienie poziomu oleju/ lub wymiana**

7.      **Kontrola i regulacja ustawienia przetworników drogi**

8.      **Sprawdzenie konstrukcji pod względem uszkodzeń mechanicznych**

9.      **Sprawdzenie działania przycisków funkcyjnych**

10.   **Sprawdzenie działania mechanizmów podnośnika (jedna kolumna, para kolumn, cały podnośnik)**

11.  **Sprawdzenie działania funkcji systemu**

12.  **Sprawdzenie działania systemu kontroli różnicy wysokości uniesienia**

13.  **Czyszczenie i smarowanie bieżni ślizgowych elementu podejmującego ciężar**

14.  **Sprawdzenie działania mechanizmów podnośnika paletowego**

15.  **Kontrola działania przełącznika zabezpieczającego mechanizmu paletowego**

16.  **Regulacja przełącznika zabezpieczającego mechanizm podnoszenia paletowego – w razie potrzeby**

17.  **Sporządzenie protokołu Oceny Stanu Technicznego podnośnika, będącego podstawą do odbioru przez Dozór Techniczny**

Zgodnie z zapisem w instrukcji urządzeń:

RAZ W ROKU KONIECZNE JEST PRZEPROWADZENIE DOKŁADNEJ KONTROLI PODNOŚNIKA PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.

KOSZT DOJAZDU DO PODNOŚNIKA PO STRONIE WYKONAWCY

OLEJ ORAZ NIEZBĘDNE MATERIAŁY DO KONSERWACJI ZABEZPIECZA WYKONAWCA

PO WYKONANEJ OBSŁUDZE UPRAWNIONY KONSERWATOR DOKONA WPISU O WYKONANIU W DZIENNIK KONSERWACJI URZĄDZEŃ.

O TERMINIE ASYSTY PRZY COROCZNYM BADANIU WYKONAWCA ZOSTANIE POINFORMOWANY Z WYPRZEDZENIEM 3 -DNIOWYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

HARMONOGRAM OBSŁUG:

TERMIN WYKONANIA OBSŁUGI do 31.03.2025 r