Łódź dnia 17.01.2025 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: *Dostawa gazów medycznych i gazów technicznych używanych do celów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251– sprawa nr ZP / 192 / 2024.***

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

**Pytania nr 1    Pakiet 3a**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie jednostki miary w opisie *Mieszanka O2 50% N2O 50% butla 10 l, 2,8 kg* na 2,8 m³

Zamawiający dokonuje zmiany opisu butli z mieszanką na *10l, 2.8m3, 170 bar.* i zamieszcza poprawiony załącznik.

oraz

Poprawienie opisu *Mieszanka O2 50% N2O 50%  Zawór dozujący z zaworem wydechowym jednorazowym* na *zawór wydechowy* (dzierżawa zaworu dozującego jest zamieszczona w Pakiecie 3 Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy)

Zamawiający dokonuje zmiany opisu na *zawór wydechowy jednorazowy* i zamieszcza poprawiony załącznik.

**Pytania nr 2    Pakiet 3b**

Prosimy o weryfikację ilości przedmiotu zamówienia dla tlenku azotu w azocie 800 ppm, butla 10 l, 1.5 m3, 155 bar w kolumnach

- "CSK Min. wykorzystanie (j.m.)"  4 szt.

- "CSK Ilość podstawowa (j.m.)"  60 szt.

- "CSK Prawo opcji (j.m.)"  48 szt.

Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo  cenowy dla części 3B) oczekuje zaoferowania Tlenku azotu medycznego  w butlach 10l (800 ppm, 155 bar) jednak podane ilości w w/w kolumnach są zbyt rozbieżne, co sugeruje niewłaściwe oszacowanie zapotrzebowania na przedmiot zamówienia, a tym samym zawyżenie kwoty przedmiotowego postępowania. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą podane ilości są zdecydowanie zawyżone, gdyż Zamawiający w ramach obowiązującej umowy nie dokonał zakupu nawet jednej butli.

Zamawiający dokonuje korekty ilości i zamieszcza poprawiony załącznik. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania minimalnej ilości 1 szt. tlenku pakiet nr 3   
- tlenku azotu w azocie 800 ppm, butla 10 l, 1.5 m3, 155 bar – zg. ze zmianą zapisu w umowie.

W związku z w/w zmianami Zamawiający zamieszcza korektę kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- wynosi: 2.856.722,85 zł. brutto, w tym:

Pakiet 1 – 661.672,46 zł brutto

Pakiet 2 – 1.675.209,60 zł brutto

Pakiet 3 – 349.243,48 zł brutto

Pakiet 4 – 170.597,31 zł brutto

**Pytanie nr 3   Pakiet 2**

Prosimy o weryfikację pakietu nr 2 I. *Dzierżawa butli i elementów instalacji gazów medycznych będących własnością dostawcy*, gdyż znajdują się w nim narzucone przez Zamawiającego ceny jednostkowe.

Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik.

 Prosimy o potwierdzenie, że miejscem dostawy przewoźnego zbiornika palet tank 670 L jest lokalizacja w Łodzi przy ul. Sterlinga 13? Czy to oznacza, że oddział ginekologiczno-położniczy został przeniesiony na ul. Sterlinga 13?

Zamawiający potwierdza, że miejscem dostawy przewoźnego zbiornika palet tank 670 L   
jest lokalizacja w Łodzi przy ul. Sterlinga 13. Oddział ginekologiczno-położniczy znajduje się   
w Łodzi, przy ulicy Pomorskiej 251.

Zamawiający dokonuje korekty ilości minimalnego wykorzystania „TLEN MEDYCZNY ciekły tlen w zbiorniku Pallet tank” i zamieszcza poprawiony załącznik. Zamawiający dokonuje korekty zapisu we wzorze umowy.

**Pytanie nr 4   Pakiet 1a Przedmiotowe środki dowodowe**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 13.01.2025 na pytanie nr 17 prosimy Zamawiającego o uzasadnienie merytoryczne braku dopuszczenia asortymentu używanego przez Zamawiającego od kilku lat w tym również w chwili obecnej.**

Wnosimy o dopuszczenie i możliwość złożenia oferty na **OBECNIE UŻYTKOWANE** przez Zamawiającego lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5   15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy  0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

**Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną,** **rzetelną, wiarygodną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie rozszerzy krąg potencjalnych wykonawców, pozwalając osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, a nie spowoduje zarzutu naruszenie zasad uczciwej konkurencji (egalitarna i elementarna zasada prawa zamówień publicznych).**

Zamawiający obecnie użytkuje butle z przepływomierzami o zakresie pracy opisanym w SWZ. Jednakże Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie opisane w pytaniu. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza oba stosowane na rynku zakresy pracy przepływomierzy tj. 0-25 l/min oraz 0,5-15 l/min.

 Wykonawca oferując rozwiązania / parametry dopuszczone niniejszymi odpowiedziami winien pod tabelą zapisać „\**parametr ……… (jego nazwa) zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego*”

**Pytanie nr 5   Pakiet 1a poz. 10 II. Szacowane zużycie gazów medycznych do końca trwania umowy.**

Prosimy o wyjaśnienie czy podana pojemność butli jest wynikiem omyłki, gdyż dwutlenek węgla medyczny nie występuje w butlach o pojemności 5 kg?

Tak, wystąpiła omyłka pisarska, Zamawiający dokonuje korekty na butle 26 kg. i zamieszcza poprawiony załącznik.

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), dokonuje zmiany treści swz, tj. załącznika nr 2 do swz.

Zamawiający zg. z art. 137 ust. 5 zamieści odrębnie pakiety nr 1- 4 w formacie excel oraz zmiany w projekcje umowy i swz po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp. przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na 24.01.2025 r. godz. 14:00

i zmiany terminu otwarcia ofert na 24.01.2025 r. godz. 14:15.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą zgodnie z art. 220 ust. pkt. 1 przez okres 90 dni.

Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty,   
tj. 23.04.2025 r.

Pozostałe zapisy bez zmian. Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek