Kraków, dnia 2025.02.18

**Dostawa nośników danych**

Zapytanie ofertowe Nr **1/2025/ER**

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.02.2025 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

**Informacje dotyczące zamówienia:**

1. Sukcesywna dostawa nośników danych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (wzór umowy w załączeniu).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2025 r. do godz. 10 00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.03.2025 o godz. 10 05.

1. Miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na Platformie Zakupowej naszego Szpitala

1. Kryterium oceny oferty: cena oferty brutto - 100%
2. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

**Warunki zgłaszania oferty:**

1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w wersji elektronicznej na Platformie Zakupowej

naszego Szpitala

3. Oferta winna zawierać datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od

daty złożenia oferty.

Kontakt w sprawie ogłoszenia – tel. (12) 614 22 36 , e-mail: drz@szpitaljp2.krakow.pl

**Nośniki Danych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** |
| 1 | Płyta CD–R 700 MB z nadrukiem, pakowane po 50 lub 100 szt., (**specyfikacja płyty w załączeniu**) | 30 000 szt. |
| **Specyfikacja techniczna płyty CD–R 700 MB z nadrukiem** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Prędkość zapisu płyty CD | min 32x |
| Czas przechowywania danych | 1000h (przy 70oC)  100 lat w warunkach normalnych |
| Pojemność | 700 MB |
| Grubość warstwy optycznie czynnej | 1.2 ± 0,1 mm |
| Grubość warstwy optycznie czynnej  (Thickness of substrate) | MetalAZO, Super Metal AZO, Super cynie II lub Super Cyanine DX |
| Średnica zewnętrzna płyty | 120.0 ± 0,3 mm |
| Średnica wewnętrznego otworu | 15 +0,1-0,0 mm |
| Grubość obszaru do uchwytu płyty w napędzie | 1.2 ± 0,1 mm |
| Średnica wewnętrzna obszaru lead-in | 46 + 0,0-0,2  mm |
| Średnica zewnętrzna obszaru lead-in | 50 mm |
| Średnica wewnętrzna information area | 50 + 0,0- 0,4  mm |
| Średnica zewnętrzna information area | 116 mm (max) |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Płyta CD–R 700 MB z warstwą nagrywaną Metal AZO prędkość zapisu 52x pakowane po 50 lub 100 szt.:  - doskonała odporność na promieniowanie  ultrafioletowe (UV),  - Okres przechowywania 100 lat,  - kryształowa, szybkoschnąca, odporna na  zadrapanie powierzchnia **na której można drukować**  Strona wewnętrzna (do nagrywania), tylko i wyłącznie w kolorze:  - Cyjanina(płyta ma barwę zieloną)  - Azocyjanina (płyta ma barwę niebieską)  Strona zewnętrzna odróżniająca się zdecydowanie od strony wewnętrznej | 10 000 szt. |
|  | | |
| 3 | Płyta DVD-R 4,7 GB **do nadruku** (Printable Surface) Advanced AZO + 16x | 3 000 szt. |
|  | | |
| 4. | Płyta DVD-R 4,7 GB **z nadrukiem** (Printable Surface) Advanced AZO + 16x  **(Nadruk taki sam jak na płytach CD)** | 9 000 szt. |
|  | | |
| 5 | Koperta na płytę z okienkiem | 52 000 szt. |