|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Monitor 24”*** |
| **1** | **Informacje ogólne** |
| 1) | Producent / Model |
| 2) | Monitor musi być fabrycznie nowy i nieużywany przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego. |
| **2** | **Ekran** |
| 1) | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS |
| 2) | Powłoka antyodblaskowa |
| 3) | Przekątna ekranu (16:9) minimum 23,8” |
| **3** | **Matryca** |
| 1) | Matowa z podświetleniem typu LED |
| 2) | Jasność: 250 cd/m2 |
| 3) | Kontrast: Typowy 1000:1 |
| 4) | Rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60Hz |
| 5) | Czas reakcji: maksimum 8ms |
| **4** | **Złącza** |
| 1) | minimum 1 x Display Port |
| 2) | minimum 1 x HDMI |
| **5** | **Stojak** |
| 1) | Możliwość regulacji wysokości |
| 2) | Możliwość regulacji pochylenia |
| **6** | **Certyfikaty i Deklaracje** |
| 1) | Producent monitora musi posiadać: a) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;  b) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. |
| 2) | Monitor musi posiadać:  a) certyfikat EPEAT;  b) certyfikat CE. |