Załącznik 1

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**„Zakup dwóch łodzi płaskodennych ratowniczych z silnikiem wraz
z wyposażeniem i ich montażem”**

Gwarancja na łodzie i całe wyposażenie - minimum 24 miesiące.

Wszelkie koszty naprawy wynikające z wad ukrytych produktów lub podzespołów i wyposażenia w okresie gwarancji pokrywa wykonawca.

**Termin dostawy:** do 15 października 2024 roku.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

- instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej

- książki serwisowej/gwarancyjnej w języku polskim w wersji papierowej

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem przedmiot zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie kontakt wyłącznie poprzez platformę zakupową.

**Warunki dla łodzi ratowniczej - jednostka OSP Łopienno**

|  |  |
| --- | --- |
| **Warunki Zamawiającego** | **Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podany w wierszu poprzez wpisanie danych, parametrów lub spełnia/nie spełnia** |
| Łódź ratownicza fabrycznie nowa, kolor czerwony, rok produkcji 2024 |  |
| Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe |  |
| Konsola sterownicza do łodzi |  |
| Siedzenie do łodzi |  |
| Kratownica nawigacyjna |  |
| Silnik o mocy min. 20 kM |  |
| Belka-światła + głośnik |  |
| Przyczepa podłodziowa umożliwiająca transport zakupionej łodzi |  |
| Pozostały osprzęt i montaż zapewniający prawidłowe funkcjonowanie łodzi:(koło sterowe, cięgna manetki, cięgno sterociągu, osłona siatkowa, filtr paliwa, dekiel bakisty 3 szt., osłony cięgna 5 szt., olej do silnika, przekładnia sterowa, płyta pawężowa, akumulator AGM, klemy, osłony klem, włącznik akumulatora (hebel) + obudowa, tablica przełączników 4, pompa zęzowa, przewody akumulatora, montaż silnika + oświetlenia) |  |
| Uchwyty cumownicze 2szt. |  |
| Gniazdo zapalniczki |  |
| Halogen szperacz 2 szt. |  |
| Oświetlenie nawigacyjne topowe  |  |
| Oświetlenie nawigacyjne boczne 2 szt.  |  |
| Koło z atestem + uchwyt |  |
| Rzutka ratunkowa + uchwyt |  |
| Pagaj z Bosakiem i uchwytem 2 szt. |  |
| Gaśnica z uchwytem |  |
| Kamizelka Ratownik III 80N 2 szt. |  |
| Kamizelka ratunkowa „STRAŻ” 4 szt. |  |
| Kombinezon Racing RSKTM2020 2 szt.  |  |
| Kask ratowniczy 4 szt. |  |
| Pas transportowy 2 szt. |  |

**Warunki dla łodzi ratowniczej - jednostka OSP Mielno**

|  |  |
| --- | --- |
| **Warunki Zamawiającego** | **Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podany w wierszu poprzez wpisanie danych, parametrów lub spełnia/nie spełnia** |
| Łódź ratownicza fabrycznie nowa, kolor czerwony, rok produkcji 2024 |  |
| Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe |  |
| Konsola sterownicza do łodzi |  |
| Siedzenie do łodzi |  |
| Kratownica nawigacyjna |  |
| Silnik o mocy min. 20 kM |  |
| Przyczepa podłodziowa umożliwiająca transport zakupionej łodzi |  |
| Pozostały osprzęt i montaż zapewniający prawidłowe funkcjonowanie łodzi:(koło sterowe, cięgna manetki, cięgno sterociągu, osłona siatkowa, filtr paliwa, dekiel bakisty 3 szt., osłony cięgna 5 szt., olej do silnika, przekładnia sterowa, płyta pawężowa, akumulator AGM, klemy, osłony klem, włącznik akumulatora (hebel) + obudowa, tablica przełączników 4, pompa zęzowa, przewody akumulatora, montaż silnika + oświetlenia) |  |
| Uchwyty cumownicze 2 szt. |  |
| Gniazdo zapalniczki |  |
| Halogen szperacz 2 szt. |  |
| Oświetlenie nawigacyjne topowe  |  |
| Oświetlenie nawigacyjne boczne 2 szt.  |  |
| Koło z atestem + uchwyt |  |
| Rzutka ratunkowa + uchwyt |  |
| Pagaj z Bosakiem i uchwytem 2 szt. |  |
| Gaśnica z uchwytem |  |
| Kamizelka Ratownik III 80N 2 szt. |  |
| Kamizelka ratunkowa „STRAŻ” 4 szt. |  |
| Kombinezon Racing RSKTM2020 2 szt.  |  |
| Kask ratowniczy 4 szt. |  |
| Kotwica |  |
| Lornetka morska |  |
| Pas transportowy 2 szt. |  |