***KOMPLETACJA***

**Minimalne parametry techniczne oraz wyposażenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** | **minimalne** | **Propozycje wykonawcy** |
| 1 | Moc silnika | min. 160 KM (117,7 kW) | ……………………………………………. KM  /wpisać moc oferowanego silnika/ |
| 2 | Rodzaj napędu/Rodzaj paliwa | Hybrydowy |  |
| 3 | Ilość miejsc siedzących | Minimum 5 |  |
| 4 | Typ nadwozia | SUV, 5-cio drzwiowy |  |
| 5 | Skrzynia biegów | automatyczna |  |
| 6 | Pojemność silnika | min. 1,6 | …………………………………………………….  /wpisać pojemność oferowanego silnika/ |
| 7 | Wymiary | Długość min. 4,4 m  Szerokość min. 1,8 m  Wysokość min. 1,6 m  Rozstaw osi min. 2,6 m |  |
| 8 | Kolor | Szary lub czarny |  |
| 9 | Klimatyzacja | Automatyczna |  |
| 10 | Drzwi | 4/5 |  |
| 11 | Lusterka boczne zewnętrzne | Regulowane elektrycznie |  |
| 12 | Wspomaganie parkowania | Czujniki parkowania z tyłu i z przodu |  |
| 13 | Poduszki powietrzne | min. 6 poduszek powietrznych |  |
| 14 | Koła | 17-calowe lub 18-calowe felgi ze stopu metali lekkich |  |
| 15 | Koło zapasowe | dojazdowe |  |
| 16 | System bezpieczeństwa | ABS, ESP, Asystent hamowania, asystent ruszania na pochyłej powierzchni, alarm |  |
| 17 | Kierownica | Wielofunkcyjna kierownica |  |
| 18 | Oświetlenie | Reflektory halogenowe lub LED i światła LED do jady dziennej,  Automatyczne światła dzienne,  Przednie reflektory przeciwmgłowe |  |
| 19 | Dodatkowe systemy | Zestaw głośnomówiący Bluetooth, czujnik deszczu, radio AM/FM/DAB z 4 głośnikami lub wyższe, audio Bluetooth, USB, AUX |  |
| 20 | Dodatkowe wyposażenie | hak holowniczy |  |
| 21 | Rok produkcji samochodu, model aktualnie wytwarzany przez producenta, wolny od wad konstrukcyjnych materiałowych, wykonawczych i prawnych | **2024 lub 2025** | ……………….rok, Podać typ i model ………………….. |
| 22 | Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, wady fabryczne pojazdu bez limitu przebiegu kilometrów | min. 5 lat | …... lat |
| 23 | Usługa Assistance | min. 5 lat | …..lat |
| 24 | Gwarancja na powłokę lakierniczą | min. 5 lat | …..lat |
| 25 | Gwarancja na perforację nadwozia | min. 12 lat | …..lat |
| 26 | Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu obsługi auta na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego |  |  |
| 27 | W okresie gwarancji pełniona będzie pełna nieodpłatna obsługa serwisowa w każdej ASO (autoryzowanej stacji obsługi), zgodną z zaleceniami producenta, obejmującą wszelkie koszty przeglądów i napraw (robocizna i części zamienne). W przypadku awarii wymagających dłuższego czasu naprawy niż 2 dni robocze, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy. | min. 3 lata/ do 100 tys. km przebiegu | …..lata/  do …………. km tys. przebiegu |
| 28 | Zmiany adaptacyjne muszą pozwalać na dopuszczenie pojazdu do rejestracji na terenie Polski na podstawie przepisów zawartych w Prawie o ruchu drogowym - ustawa z dnia 20.06.1997 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251). |  |  |
| 29 | Samochód musi spełniać wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262). |  |  |
| 30 | Zmiany adaptacyjne (przystosowanie samochodu nie może powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego. |  |  |
| 31 | Zapewniony zostanie serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowaną stację obsługi. |  |  |

**Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.**