Załącznik nr 2 do SWZ/ umowy

**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sekcja Sprzętu Infrastruktury 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Montaż i dostawa ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) na obozowisku kontenerowym Karliki |
| 2. | Ilość | 1 zadanie |
| 3. | CPV | 51700000-9 |
| 4. | Inne normy | nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie dotyczy |

Przedmiotem zamówienia jest montaż i dostawa ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) na obozowisku kontenerowym Karliki

Specyfikacja:

1. montaż ROP w ilości 160 szt.

- ROP umieszczony przy drzwiach wejściowych na zewnątrz kontenera mieszkalnego ;

- ROP połączony w jedną sieć - 5 szt. kontenerów (32 rzędy po 5 kontenerów) – zgodnie z zał. nr 1

- połączenie ROP przewodem dwużyłowym, bezhalogenowym, niepalnym w korytku kablowym aluminiowym lub metalowym (odpornym na warunki atmosferyczne) zgodnie   
z zał. nr 2

b) parametry ROP

- sygnalizacja akustyczna (syrena) głośność min 100 db;

- sygnalizacja świetlna;

- zasilanie – bateria blokowa 9V (bateria w komplecie);

- czas pracy na baterii min 1 rok;

- monitorowanie poziomu naładowania baterii (diody sygnalizacyjne)

- możliwość synchronizacji (parowania) za pomocą linii danych do 20 jednostek;

- odporność na warunki atmosferyczne ( praca urządzenia na zewnątrz).

Miejsce wykonania usługi:

- Obozowisko kontenerowe KARLIKI

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę, po uprzednim dokonaniu pomiarów szczegółowych (na własny koszt i odpowiedzialność) w miejscach montażu ROP   
w terminach wcześniej uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy (ustalenie terminu z wyprzedzeniem min 3 dni roboczych).

2. Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy (I kat.), wykonany z materiałów nieużywanych, wolnych od wad i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczony wyrób musi być opakowany metodą zapewniającą zachowanie jego właściwości w trakcie transportu.

3. Do każdego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powinna być załączona instrukcja obsługi w języku polskim.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym   
i merytorycznym faktury VAT.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Cena przedmiotu umowy przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega zmianie.

7. Na dostarczony wyrób Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięczną gwarancję na działanie ROP.

8. Umowa ma być zrealizowana jednorazowo w godzinach i dniach pracy Zamawiającego   
tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 14.30, w piątki w godz. 7.30 do 12.00   
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

9. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy:

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

10. Ustalenia i decyzje dotyczące szczegółów wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

**Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji umowy: do 4 tygodni od podpisania umowy