Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

**Formularz asortymentowo - cenowy**

Część 3 - Multimedia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cenajedn.netto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa / numer katalogowy\* |
| 1. | **Projektor multimedialny mocowany do sufitu + wysięgnik sufitowyz głośnikami o parametrach:**Technologia: LaserRozdzielczość natywna: 1920 x 1080 pikseliJasność: 4500 ANSI lum.Kontrast: 2500000:1Wbudowane WiFiZłącza zewnętrzne min.:- 1 x audio in (L/R)- 1 x audio out (Mini Jack)- 1 x D-sub 15-pin wyjście- 1 x RJ45- 1 x USB (A)- 1 x audio in (Mini Jack)- 1 x D-sub 15-pin wejście- 2 x HDMIGłośnik: min. 16 WCzas pracy lampy: min. 20000 godz.Żywotność lampy w trybie ekonomicznym: min. 30000 godz. Funkcja mocowania do uchwytu sufitowegoKabel HDMI-HDMI 20 mKabel HDMI-HDMI 2 mGłośnikiUchwyt sufitowy do projektora:- z regulowaną wysokością wysięgnika- z regulacją obrotu (360º) - mający regulację pochylenia (+/- 20º)- udźwig min. do 15 kg- z możliwość ukrycia kabli wewnątrz rury montażowejGwarancja min. 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Ekran projekcyjny montowany do sufitu dł. 2m o parametrach**:- przekątna ekranu min. 120" (16 x 9)- rodzaj podwieszany- kolor płótna biały- regulacja wysokości ekranu- elektryczne automatyczne zwijanie ekranu- gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Głośniki do projektora o parametrach**:- pilot w zestawie- typ zestawu 2.0- liczba głośników 2- komunikacja bezprzewodowa- moc zestawu (RMS) [W] min. 40- rodzaj złącza Jack 3,5 mm- wejście liniowe audio- wejście słuchawkowe- funkcje dodatkowe Bluetooth- gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów
i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

oświadczenie należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym